함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	한화건설 대표이사
(경유)
제 목	침지식 막여과 막모듈 세정 협조

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 침지식 막여과 운영 매뉴얼에 따른 영등포아리수정수센터 침지식 막여과 막모듈 세정을 다음과 같이 실시하여 주시기 바랍니다.

다    음 -

가. 세정대상 : 침지식 막모듈 1~6지

나. 세정방법 : 관리세척(1~3지), 회복세척(4~6지)

다. 세정약품 : 차염, 옥살산, SBS, 가성소다  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	고덕현		정수과장	전결 12/28 이종규
협조자
시행	정수과-14733	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5650	/전송	02-3146-5691	/	funnel72@seoul.go.kr	/	대시민공개