문서번호	현장대응단-9721
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개

1안전담당	지휘1팀장	현장대응단장			결재
채두영	이두희	12/30 김연경
협 조

안전관리 검토 · 평가서 (성북구 장월로11길 98)

평가 번호	지휘팀-		소방활동 안전관리 검토 ․ 평가서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방경 이두희
평가 일시	16. 12. 27.					팀 원	지휘1팀 전원6명
활 동 내 용	평 가 구 분	위험요인 및 사고형태		현 장 안전조치	개 선 대 책	개선대책 시행
						담당자	조치결과
성북구 아리랑로3길 35-2 일반주택화재	기계적	- 성북구 장월로11길 98 진입로가 경사로로 되어 소방차량의 부서시 차량 밀림등 사고위험 높음		소방차량 부서시 고임목 고임	- 다각적인 지리파악으로 최단거리 부서위치 파악 및 신속한 진압활동을 위한 차량소통이 신속한 도로를 선택하고 경사로 소방차량 부서시 고임목 고임등 수시로 안전사고 방지 교육 필요함	진압대장 담당자 안전책임자	○
	물 질 ․ 환경적	- 화재발생장소가 진입로가 협소하고 주차차량이 많은주거 지역으로 초동조치 실패시 대형화재로 발전할수 있으며, -화점 주면에 통신 및 전력선이 다수 설치되어 있고 가스배관이 위치함		대원 개인장비 착용철저 및 화점 집중방수 고임목 등 이중 안전확보 내부 진입전 가스차단등 안전확보 지시	- 각종 출동시 소방통로 확보훈련을 통하여 화재위험성을 강조하고, 소화기 등을 확보하여 초기대응의 중요성을 홍보 및 교육 실시하고 안전사고 방지 생활화	진압대장 담당자 안전담당 안전책임자	○
	인 적	개인의 판단 잘못으로 인한 동료의 안전사고 발생의 우려가 있음		당일 건강상태 확인	- 소방전술훈련 철저 및 동료의 위험요인 수시 확인 실시	지휘팀장 안전담당 안전책임자	○
	관리적	- 경사진 도로 및 주차차량으로 소방차량 후진 등 운행시 유도요원의 지시없이 후진시 인적, 물적 사고발생 우려		장비점검 확인 및 유도요원배치	- 차량 후진 등 안전운행시에는 반드시 안전관리자 및 유도요원 배치 통제하여 차량의 안전확보	각 출동대현장 지휘자 (안전책임자)	○