문서번호	한양도성도감-2596
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김종범		문인식	03/21 권기홍
협조

제2014-3차

한양도성자문 소위원회 개최결과

2014.3

한양도성도감

제2014-3차

한양도성자문 소위원회 개최결과

Ⅰ		회의개요

□ 자문일시 : 2014. 3. 20(목) 15:00 ~ 18:00

□ 참석위원 : 송인호, 전우용

□ 회의내용 : 건물 정밀안전진단 결과보고 현장자문

Ⅱ		자문결과

□ 건물 외형만이 아니라, 내부 평면에 대한 원형 검토도 필요

○ 1940년대 건축당시 유사한 건물의 평면을 참고하여 현관과 계단실에 대하여 변화가 있었는지 원형 유추 확인.

□ 리모델링시 활용 가능한 공간은 최대한 활용

○ 원형 복구에 집착할 필요는 없을 것으로 보이며, 활용 가능한 평면을 최대한 활용하여 시민 편의를 제공함이 바람직.

Ⅲ		조치계획

○ 1940년대 목조 주택 건물의 평면 자료를 비교 수집하여 현관, 계단, 화장실 등 원형 평면을 추정 보완.

○ 리모델링시 내부 벽체는 제거, 존치, 보강여부를 판단할 수 있도록 벽체 내부의 숨은 기둥은 점선으로 추정위치 표기.

붙임 : 참석위원 서명 및 자문의견 1부.  끝.