아리수 음수대 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박준진	최동원	03/21 정의석

	2014년 1/4분기 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 21
복명자 : 직 공업7급 성명 : 박준진

□ 검사일시 : 2014. 03. 18(화) ∼ 03. 19(수)

□ 검사항목 : 5개 항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

□ 검 사 자 : 기간제근로자 1조 ∼ 8조

□ 수질검사 결과 : 세부내역 별첨

○ 검사대상 : 총 507대(학교 : 25개교 484대, 유치원 1개소 3대, 공공기관 : 6개소 20대)

○ 검사결과 : 487대 검사(기준이내 487대, 기준초과 0대)

연번	시설명	대상 대수	검사 대수	검사 결과	미검사				비고
					계	미사용	철거	단수
	합계	507	487	-	20	11	6	3
1	강북중학교	27	25	적합	2			2	학교
2	계상초등학교	15	15	적합	0				학교
3	노곡중학교	21	21	적합	0				학교
4	노일중학교	19	19	적합	0				학교
5	노일초등학교	15	14	적합	1	1			학교
6	녹천중학교	23	22	적합	1	1			학교
7	누원초등학교	22	21	적합	1	1			학교
8	도봉구 보건소	4	4	적합	0				공공기관
9	도봉중학교	24	23	적합	1	1			학교
10	불암중학교	24	24	적합	0				학교

11	불암초등학교	24	21	적합	3	2	1		학교
12	상계5동주민센터	3	3	적합	0				공공기관
13	상수초등학교	14	14	적합	0				학교
14	상천초등학교	12	12	적합	0				학교
15	서울인강학교	10	10	적합	0				학교
16	서울창포원	2	2	적합	0				공공기관
17	수암초등학교	11	11	적합	0				학교
18	수유2동주민센터	3	0	철거	3		3		공공기관
19	신방학중학교	30	29	적합	1	1			학교
20	신방학초등학교	17	12	적합	5	3	1	1	학교
21	쌍문4동주민센터	5	5	적합	0				공공기관
22	월천초등학교	9	9	적합	0				학교
23	을지중학교	29	29	적합	0				학교
24	자운초등학교	8	8	적합	0				학교
25	정의여중	16	16	적합	0				학교
26	정의유치원	3	3	적합	0				유치원
27	중계4동주민센터	3	3	적합	0				공공기관
28	중계초등학교	12	12	적합	0				학교
29	창동고등학교	43	43	적합	0				학교
30	창북중학교	28	28	적합	0				학교
31	창일중학교	20	18	적합	2	1	1		학교
32	한신초등학교	11	11	적합	0				학교

□ 기타사항

○ 음수대 수질검사 결과를 사용자측에 설명하고, 고장 등 장기 미사용후 재사용시에는 음수대에 연결된 옥내배관 정체수를 충분히 퇴수후 음용토록 안내.

붙임 : 아리수음수대 수질검사 결과 1부. 끝.