문서번호	정수시설과-337
보존기간	년
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	01/09 이성락
협 조
	행정관리과장			안창수
	정수과장			최철웅

2017년 설날대비 안전점검  및 관리 계획

2017. 1.

영등포아리수정수센터

2017년 설날대비 안전점검 및 관리 계획

우리민족 고유 명절인 설날을 맞아 취▪정수 시설물에 대한 사전 점검을 실시하고 종합상황실 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로 안정적인 수돗물 생산․공급으로 시민불편을 방지하고자 함

Ⅰ		추진 개요

❍ 추진기간 : '17. 1. 12(목) ~ 1. 31(화), 20일간

❍ 설날연휴 : '17. 1. 27(금) ~ 1. 30(월),  4일간

※ 설날 : '17. 1. 28(토)

❍ 설날 종합상황실(제어실내, 교대 근무자) 운영 : '17. 1. 26(목) 18:00 ~ 1. 30(월) 09:00, 5일간

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건,사고,특기사항 등을 매일 14:30, 22:30까지 2차례 본부 종합상황실에 FAX 보고(일일상황보고 양식 별첨)

※ 본부 당직실 전화 3146-1590~3, FAX 3146-1019

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실(당직실)에 FAX 보고

Ⅱ		중점 추진사항

❍ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

❍ 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안정 공급

❍ 취․정수장 수질점검 및 관리 강화

❍ 상황 대비 각 정수센터 필수요원 지정 운영

❍ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

Ⅲ		관리 대책

❍ 생산 현황 및 전망

- 생산시설 현황

∙ 시 설 용 량 : 60만㎥/일

∙ 평균 생산량 : 446천㎥/일(2016년)

∙ 평균 가동율 : 74.3%(2016년)

- 설 연휴 기간 중 아리수 수요전망

(단위 : 천㎥/일)

구 분	D - 2	D - 1	설 날	D + 1	D + 2
2015년	439	467	393	405	406
2016년	464	452	399	403	428
2017년 예상	463	452	400	403	428

∙ '15년 일평균 435천㎥/일 → '15설날 393천㎥/일

∙ '16년 일평균 446천㎥/일 → '16설날 399천㎥/일

∙ '17년 설날 아리수 수요 전망 400천㎥/일으로 예상됨

※ 설날 까지는 차례상 준비로 평소보다 사용량 소폭 증가 이후 설다음날부터 평소보다 낮은 수준의 아리수 사용 예상

❍ 추진 목표

- 시민이 믿고 마시는 아리수 생산 공급

- 단수 없는 아리수 공급으로 시민생활 불편해소

❍ 추진 방향

- 공정별 최적 운영으로 수질악화 예방

- 사고 예방을 위한 사전 점검

- 정전 누수 등 상황 발생시 신속 복구

Ⅳ		세부 추진 사항

❍ 취․정수장 시설물 안전점검

- 점검 및 정비 기간 : ‘17. 1. 12(목) ~ 1. 24(화)

- 점 검 반 : 정수시설과장 외 11명

❍ 중점 점검 사항

- 시설물 분야

● 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상지역 및 시설물 균열상태 점검

● 취수장 수위계 상태 및 이동 밴드스크린 작동 상태

● 염소투입설비의 염소가스 누출여부 등 점검

● 취․정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태

● 급정수장내 맨홀(밸브 등) 안전관리 상태 점검

● 각종 시설 및 설비의 동파 동결 예방(약품 이송배관, 노출배관 등 보온 조치 재확인)

- 수질관리 분야

● 통합차단막 관리․작동 실태

● 고탁도, 조류대응 준비 상태

● 수질감시 자동측정기 정상가동 여부

● 정수약품(응집제, 염소 등) 보유 현황 점검

- 기계․전기 분야

● 비상발전기 작동상태 점검

● 옥외 배선 노출 불량 점검

● 전기선로의 절연(피복) 상태․접지 상태 등을 육안 및 저항값 측정

❍ 상황 발생시 수습 방안

- 정전 대비 긴급 복구요령 현장 비치

- 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 설비 사전 점검

- 동파, 돌발 누수 대비 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립

- 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(제어실 및 상황실 비치)

❍ 취약 부분 순찰 점검 강화

- 응집제 주입 설비 등 정수처리 공정 별 처리 상태 확인

- 전․후처리 염소주입 설비 상태

- 각 시설물 주․야간 순찰 강화

❍ 취․정수장 경계강화

- 출입자 신분확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

- 과학 보안장비 점검 및 취․정수장 경계 철저

- 출입자 및 차량 통제 및 검색 강화

Ⅴ		행정 사항

❍ 자체 세부계획 수립․시행 및 안전점검을 실시하고 결과를 본부(생산관리과)에 보고

❍ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계를 유지

❍ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

❍ 단전, 단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

붙임 : 1. 설날대비 취․정수장 시설물 점검표 1부.

2. 근무편성표 및 비상연락망 현황 1부.

3. 설날 일일상황 보고(양식)1부.  끝.

취․정수장 시설물 점검표

(영등포아리수정수센터)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙동절기 난방에 따른 화재예방 대책
월동기급수 대책현황	∙혹한기 비상근무체계 확립 여부 ∙취약지역 순찰조 편성 여부 ∙정수약품 확보 여부 등
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2017.  1.   .  ~  2017.  1.   .

점검자   주무관 성명 김 진 수(인)

점검자   주무관 성명 박 응 희(인)

점검자   주무관 성명 정 지 덕(인)

점검자   주무관 성명 최 년 수(인)

점검자   주무관 성명 김 익 동(인)

점검자   주무관 성명 양 묘 식(인)

점검자   주무관 성명 김 태 성(인)

점검자   주무관 성명 김 경 진(인)

점검자   주무관 성명 안 기 열(인)

점검자   주무관 성명 이 경 철(인)

점검자   주무관 성명 정 종 범(인)

필수요원 재택 대기 근무조 편성

□ 운영기간 : 2017. 1.26.(야) ~ 1.30(야), 다음날 오전9시까지

□ 자택 대기자

날 짜	소 속	성 명	담당업무	휴대폰	전화번호	비고
1.26(야)	시설과	김진수	시설관리	*************	031-904-1488
1.27(주)	행정과	김원일	행정운영	*************	031-989-4636
1.27(야)	시설과	양묘식	시설관리	*************	032-345-1847
1.28(주)	시설과	김진수	〃	*************	031-904-1488
1.28(야)	정수과	김경진	운영관리	*************	02-2683-2371
1.29(주)	정수과	이경철	운영관리	*************
1.29(야)	시설과	박응희	시설관리	*************	02-373-2328
1.30(주)	행정과	남상규	행정운영	*************	02-3663-2157
1.30(야)	시설과	김익동	시설관리	*************

□ 연휴기간 교대 근무자(제어․실험․취수, 경비실) 현황

단위 : 명

날 짜	생산책임자	총근무인원	취․정수운영	경계근무자	비 고
1.26(야)	최재철(C팀)	11	정수(6),취수(2)	3
1.27(주)	이용은(A팀)	11	정수(6),취수(2)	3
1.27(야)	김연환(D팀)	10	정수(5),취수(2)	3
1.28(주)	김영채(B팀)	11	정수(6),취수(2)	3
1.28(야)	이용은(A팀)	11	정수(6),취수(2)	3
1.29(주)	최재철(C팀)	12	정수(6),취수(2)	4
1.29(야)	김영채(B팀)	11	정수(6),취수(2)	3
1.30(주)	김연환(D팀)	11	정수(5),취수(2)	4
1.30(야)	최재철(C팀)	11	정수(6),취수(2)	3

※ 교대근무자 연가, 병가 시에는 분야별 대체 가능인력으로 대직 근무 시행

※ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정(기관장 결재 시행)

(2017년)

긴급복구 업체 현황

연번	분야	업 체 명	대표자	복구분야	주 소	전화번호
1	기계약품분야	상원기공	김대원	모터펌프	서울시 영등포구 양평동 1가 247	02-2679-0588 *************
2		경원기공	강판기	수처리기	서울시 성동구 성수1가 8-6호	02-468-5345 *************
3		동방수기	김태호	염소설비	서울시 송파구 오금로 214 (동방빌딩 3층)	02-423-3053 *************
4		삼영엔지니어링	김태승	전동밸브	서울시 강동구 상암로 224	*************
5		프로미넌트코리아	이문재	약품펌프	경기도 용인시 기흥구 공세동 702-2	031-895-2024 *************
6		한국스파이렉스사코	장 욱	약품펌프	인천시 남동구 고잔동 640-13	032-820-3970 *************
7		오조니아코리아	이재용	오존설비	성남시 분당구 야탑동 장미로 42	031-701-9036 *************
8		자일럼워터솔루션코리아	알렌 윌리	오존설비	안양시 동안구 시민대로 401	031-389-5783 *************
9	전기분야	신한중전기	백문현	수배전반	경기도 양주시 백석읍 양주산성로 843-34	02-464-2729 *************
10		일산전기	이완해	수배전반	서울시 강동구 천중로 166번길 정한빌딩 2층	031-339-4361 ************
11		스마트전력	김재만	전기공사	서울시 성북구 보문로167-303	02-928-5600 *************
12		오무전기	강인순	전기공사	서울시 구로구 구일로10길 27 A-419(구로동 SK 허브수)	863-0224～5 *************
13		대 청 시스템스	김봉국	자동제어	서울시 영등포구 양평동22길	2062-5583～4 *************
14		대한유비텍	강성철	보안설비	서울시 중랑구 중랑천로15길24(2층)	02-438-9870 *************
15		부기테크	은철우	보안설비	서울시 구로구 디지털로 26길 5(613호)	02-6220-5230 *************
16		숭 일 건 설	이영식	누수복구		02-822-3022 *************

설날 일일상황 보고

( 영등포아리수센터 )

2017. 1. (  )  시  분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		긴급누수복구반	기타 현장근무자

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※금일 민원내용 및 조치결과 옥외누수,옥내누수 등 민원내용 및 조치결과를 간단하게 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2