문서번호	치수과-1131
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		김용제	03/21 차광재
협 조
	주무관			손창열

하천내 공사장 일제점검 결과보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

시설부

(치수과)

하천내 공사장 일제점검 결과보고

‘14년 여름철 우기전 한강공원내 공사장 및 제방 등 하천시설물에 대한 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

치수과-670호(‘14.2.26)호 해빙기대비 한강시설물 및 공사장 점검계획

및 치수과-1012(‘14.3.13)호 “2014년도 하천점검계획”

Ⅱ		점검개요

점검대상

하천시설물 및 유수장애 시설물

- 제방(74.7km), 나들목(55개소), 호안, 하천내 각종시설 등

하천내 공사장 : 13개소

- 한강사업본부 5, 도시기반시설본부 2, 상수도사업본부 1, 서부도로사업소(교량보수과) 1,             용산구청(토목과) 1, SH공사 1, 도시철도공사(수도권서부본부시설처) 1, 하남시 1

점검기간 : ‘13. 3. 3. ~ 3. 14

점검자(점검방법) : 5개조(2인1조) 20명(육안점검)

Ⅲ		주요 점검사항

제방 안전상태 확인 (훼손, 유실, 침하 등)

호안 및 하천시설물의 유실, 파손 등의 이상유무

하천내 시설물 유수 장애 여부 (휀스, 가설사무실 등)

접근시설 안전 및 청소상태 (나들목, 지하보차도 등)

하천내 공사장 재해대비 여부 등

Ⅳ		점검결과

지적건수 : 33건

지적현황(한강공사장 : 21, 나들목 : 5, 한강공원 : 7건)

계	저수호안 (호안블럭)	제방 및 사면보호	나들목 (균열,누수,기타)	유수소통장애	기타
33	6	4	5	5	13

주요 지적사항

제방 및 사면보호(4) : 구리암사대교신설공사외 1

- 공사로 인한 제방 훼손 및 사면보호 미흡

저수호안 보호(6) : 구리암사대교신설공사외 5

- 공사로 인한 저수호안 복구 미흡

- 한강공원 저수호안 블록 파손(침하)

유수소통 장애(5) : 구리암사대교외 1

- 공사용 자재 및 잔토 적치

- 배수로 훼손 미복구

균열 및 누수(5) : 노유나들목외 4

기타(13) : 구리암사대교신설공사외 5

- 공사장 안전시설 미흡 등

Ⅴ		조치계획

점검결과 지적사항에 대하여 해당기관에 통보하여 시정가능

사항은 즉시 조치 후 조치결과 제출 및 기간이 소요되는 사항은 조치계획서       제출하고, 지적사항 완료시(5월15일)까지 지속적으로 관리

붙임 : 하천점검 결과 지적사항 1부.  끝