문서번호	시설보수과-132
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	01/09 이종엽
협 조
	주무관			이경수
	주무관			최태석
	주무관			정용재

2017년 설날대비 도로시설물 안전점검 계획

2017. 1.

성동도로사업소

(시설보수과)

2017년 설날대비 도로시설물 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 연휴 기간 중 발샐할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 도로시설물 사전점검을 실시하여 불편사항을 정비코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

2017년 설날대비 도로시설물 안전점검 계획 통보

(도로시설과-314, 2017. 01. 06)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 도로시설물 : 50개소

(단위:개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	48(2)		23	9			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	31		17	7				7

※ 청계천복개(좌, 우안) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 황학교~고산자교(연장 1,4km) 구간을 관리

추진기간 : 2017. 1. 9(월) ~ 1. 19(목)

※ 설연휴 : ‘17. 1. 27.(금) ~ 1. 30(월) 4일간[설날 : 1. 28.(토)]

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 2개반 6명

					성동도로사업소 (소 장)
					시설보수과장 (점검총괄)
	이경수, 임승민								최태석, 정용재

점검방법

〇 점검조는 시설별 2인 1조로 점검 시행

〇 도로시설물 부재별 점검사항(별첨 3)에 의거 안전점검 시행

주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	시설물 주변 화재발생요인 방치 여부 고드름 및 결빙우려지역 집중 순찰, 포장 파손 등 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 혹한으로 인한 소화용수 동파방지시설 작동 여부 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물	포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등

Ⅲ		지적사항 조치

경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시하여 보수 완료

구조물 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가(시설물안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅳ		행 정 사 항

안전점검 시행 결과 제출(도로시설과) : 2017. 1. 23일 한

첨부 : 1. 설날대비 안전점검 총괄 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

4. 설날대비 안전점검 관련 공문(도로시설과) 각 1부.  끝.