	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	돈암정릉구역 주택재개발정비사업 중 소화전이설 공사 완료에 따른 소방용수시설 검수 결과

1. 재난관리과-16(2017. 1. 2.)호『돈암정릉구역 주택재개발정비사업 중 소화전이설 공사 완료에 따른 소방용수시설 검수 지시』와 관련입니다.

2. 돈암119안전센터 돈암정릉구역 주택재개발정비사업 중 소방용수시설에 대한 이설공사 완료와 관련, 소방용수시설 조사 · 출수 · 외관상태 등의 현장검수 실시 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 대 상 : 소화전 2개소(지상식2)

연번	소화전	이설전위치	형식	이설후위치	형식	비 고
1	2012호	돈암동 538-26	지상식	돈암동 538-26 (돈암코오롱하늘채)	지상식	아파트 공사후 도로 확장으로 인한 소화전 위치 이동(제수변 이동없음)제수변 차도와 5M 정도 이격 으로 인한 개방상태 유지함
2	2630호	돈암동 541-16	지상식	돈암동 541-16 (돈암코오롱하늘채)	지상식

붙임 : 소방용수시설 관리카드  2부. 끝.

	돈암119안전센터장
★담당자	이명운		3팀장	이도연		119안전센터장	01/09 유기선
협조자
시행	돈암119안전센터-122	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 성북소방서 돈암119안전센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	myung5119@seoul.go.kr	/	대시민공개