함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기 검침 및 교체시 안전사고 예방 철저

1. 최근 중국발 고농도 미세먼지의 발생 및 황사현상과 지구온난화로 인한 기온상승으로 기온과 습도가 높은 대형계량기실 등 밀폐공간은 유해가스 발생 및 산소농도의 저하현상으로 질식위험성이 예측됩니다.

2. 따라서, 수도사업소에서는 안전교육 강화로 수도계량기의 점검 ․ 교체시 안전수칙을 준수하고, 안전장비의 재정비 등을 철저히 하여 사고예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 안전사고예방 교육실시 : 2회(4월 1회, 5월 1회)

- 4월 : 검침 및 교체시 안전사고 예방교육 실시

- 5월 : 장마철 우기전 사전 특별교육 실시

※ 교육시 첨부한 밀폐공간 작업 질식재해예방(산업재해예방 안전보건공단 제작)교육자료, 검침안전수칙 등 참조

○ 종사원 안전교육은 수탁업체에서 현장책임자를 통하여 실시

○ 수탁업체는 안전사고예방을 위한 필요장비를 정비하여 비치 관리토록 조치

2. 각 사업소장은 수도계량기 점검 및 교체작업시 안전사고예방을 위한 교육실시 및 장비점검 결과를 아래 기일까지 본부(요금관리부)로 제출바랍니다.

○ 교육실시결과 : 4월(4.10일), 5월(5.20일)

○ 장비점검결과 : 별첨 서식에 의거 작성 4. 10일까지 제출

따로붙임 : 1. 밀폐공간 작업 질식재해 예방(교육자료 - 산업재해예방 안전보건공단 제작)

2. 수도계량기 검침 안전수칙 1부

3. 밀폐공간 작업 안전장비 보유 및 정비결과(보고서식) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	추경민		요금제도과장	조세연		요금관리부장	03/21 이종욱
협조자	계측관리과장	황오주
시행	요금제도과-2451	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1185	/전송	3146-1209	/		/	대시민공개