함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 유량계설비 유지관리계획 알림

2017년도 유량계설비 유지관리계획을 붙임과 같이 알려드리오니 수도사업소 및 정수센터에서는 아래 사항을 참조하여 자체 세부추진계획을 수립하는 등 유량계설비 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 유량계 교정검사 및 신설․교체 사업은 조기 발주 시행

나. 구역․중블록유량계 교정검사 및 설비점검 시 현장감독 철저

다. 유량계 맨홀 출입시 안전표지판 및 차량진입 차단시설(라바콘)을

반드시 설치하고 산소농도(19% 이상) 측정 확인 후 출입

라. 유량계 시설물에 대한 일상점검(주간, 월간, 분기)과 자체비교 측정결과는 보고서 기록관리 철저

마. 사업소 1일 공급량(구역, 중블록, 가압구역) 비교․분석 철저

붙임 : 1. 2017년 유량계설비 유지관리계획 1부.

2. 2017년 유량계 설치현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장)
★주무관	차경호		누수방지과장	유승효		시설안전부장	01/11 강신재
협조자
시행	누수방지과-411	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개