문서번호	수상기획과-173
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수상기획과장	운영부장
김미경	김홍식	01/12 최규해
협 조

한강 아라호  운항장애 관련

긴급준설(평탄화) 작업 계획

2017. 1.

한강사업본부

수상기획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강 아라호  운항장애 관련

긴급 준설(평탄화) 작업 계획

민간 대부중인 한강 아라호의 안정적인 운항과 관련하여 긴급 준설(평탄화)공사를 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

1		추진배경

❍ 여의도 임시선착장 주변 토사 퇴적으로 인해 아라호 운항 장애 발생

❍ 수심 측정 결과 저수위시 임시선착장 주변 수심 1.5~1.6m로서 아라호    (흘수) 운항 어려움

- 안전 운항에 필요한 수심은 2m이상

2		조치방법

□ (긴급) 준설(평탄화) 실시

❍ 여의도 임시선착장 인근 저수심 수역의 토사를 강중앙으로 파내는 긴급 준설(평탄화) 작업실시(준설토 반출 불필요)

□ (장기적) 정기적 준설 요청

❍ 한강 아라호 운항과 관련된 주변 및 항로를 정기적으로 준설하도록 치수과에 협조 요청 의뢰

3		공사개요

❍ 필요성   : 한강아라호 안전운항 및 사고 예방을 위한 긴급 준설

❍ 예산과목 : 관공선 운영 및 관리, 시설비

❍ 소요금액 : 금980만원

❍ 계약방법 : 수의계약(계약근거 : 지자체를 당사자로 하는 계약법 시행령 제25조)

❍ 정비방법 : 계약후 5일이내