문서번호	주거정비과-844
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개

주무관	재정비사업2담당	주거정비과장	도시환경국장
신창호	황인수	정택근	전결 01/12 최성태
협 조
	재건축담당			이원재
	재개발2담당			代김성준
	재개발1담당			노상훈
	재정비사업1담당			강우균

정비구역 내 공가 점검 결과 보고

2017.01.

도시환경국

주거사업과

정비구역 내 공가 점검 결과 보고

동절기를 맞아 정비구역 내 공가에 대한 점검을 실시하고 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공가점검 개요

□ 점검기간: 2016.12.21.(수) ∼ 2017.01.06.(금)

□ 점검대상: 정비구역 내 공가 327동

□ 점 검 자: 구역담당 및 해당조합(위원회) 합동 점검

Ⅱ		주요 점검내용

□ 건축물의 구조적 위험 여부

□ 담장,축대 등 부대시설의 안전성 여부

□ 쓰레기 적치 등 주변환경 저해요인 발생 여부

□ 출입구 폐쇄 및 시건장치 적정 여부

□ 단전, 단수, 가스차단 여부 등

Ⅲ		점 검 결 과

□ 공가 수 변경: 기존 327동 ⇒ 변경 314동 (감 13동)

○ 변경사유

➥ 거주 및 철거(붕괴)로 인한 공가 제외 14건

➥ 신발생 1건

□ 점검 적출사항

구 분	구역별공가수	세부 적출사항
		계	수도, 전기, 가스 미차단	폐가구 방치	개구부 미폐쇄	노숙인 출입	쓰레기 적치	화재 발생 등 위험 요인	담장, 축대 등 붕괴 위험	부속물 낙하 우려	건축물 붕괴 우려
계	314	45	1	3	7	-	8	-	7	7	12
길음5재정비촉진구역	1	1					1
길음역세권재정비촉진구역	19	5			1		2				2
동선1구역	2	4			1				1	1	1
동소문2구역	7
석관1구역	6	3					2			1
성북2구역	27	6							1	1	4
성북3구역	1
신길음도시재정비촉진구역	108	3			3
신월곡1재정비촉진구역	43
안암2구역	1
장위10구역	3
장위11구역	4
장위3구역	61	3		1			1			1
장위6구역	1
장위9구역	1
정릉7구역	1	1					1
정릉골구역	28	19	1	2	2		1		5	3	5

Ⅳ		점검결과 조치

□ 위험요소가 있는 건물은 위험요소 제거 및 위험요인 해소시까지 수시로 안전점검과 순찰 실시

□ 개구부 미폐쇄, 시건장치 불량 등 경미한 사항은 조합에서 조치토록 통보

□ 수도,전기,가스 미차단 건물은 기존 사용자에게 조치토록 안내

□ 적치된 쓰레기는 해당 동 및 청소행정과에 조치토록 통보

첨부  1. 정비구역 내 공가점검표 1부.

2. 공가점검 사진대지 1부.  끝.