문서번호	급수운영과-930
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		01/13 유용일
협조

기존관 철거 및 폐쇄 보고서(2차) (2016년 청담동외 6개동 상수도공사)

2017. 1.

강남수도사업소

(급수운영과)

기존관 철거 및 폐쇄 보고서(2차)

우리사업소가 시행중인 “2016년 청담동외 6개동 상수도공사”를 시공 감독하고 신관부설, 기존관 철거 및 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

공 사 명 : 2016년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

공사기간 : 2016년 08월 30일 ~ 2016년 12월 18일

신관부설 및 기존관 철거 및 폐쇄 현황(총괄)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	17	SSP	20	109	13	96
〃	20	39	〃	25	81	5	76
〃	25	103	〃	30	7	1	6
〃	30	71	〃	40	18	3	15
〃	40	53	〃	50	3	3
〃	50	71	COP	50	57	20	37
DCIP	80	10	PVC	25	1	1
〃	100	114	DCIP	80	154	104	50
〃	150	246	CIP	150		80	130
〃	200	5	PE	150	70	20	50
계	15～200	729	계	20～100	500	250	460

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(신설)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	6	SSP	20	88	12	76
〃	20	25	〃	25	21	3	18
〃	25	55	〃	30	7	1	6
〃	30	43	〃	40	18	3	15
〃	40	41	〃	50	0	-
〃	50	17	COP	50	0	-
DCIP	80	4	PVC	25	1	1
〃	100	-	DCIP	80	0	-
〃	150	-
〃	200	-
계	15～200	191	계	20～100	135	20	115

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(개량)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15	11	SSP	20	21	1	20
〃	20	14	〃	25	60	2	58
〃	25	48	〃	30	0
〃	30	28	〃	40	0
〃	40	12	〃	50	3	3
〃	50	54	COP	50	57	20	37
DCIP	80	6	PVC	25	0
〃	100	114	DCIP	80	154	104	50
〃	150	246	CIP	150		80	130
〃	200	5	PE	150	70	20	50
계	15～200	538	계	20～100	365	230	345

끝.