문서번호	급수운영과-967
보존기간	년
결재일자	2017.1.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	01/13 유용일
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(1-13)

2017.1.13

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******** ********** ********** *** ****************************	밸브고장	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 15m/m -건물내용 : 지상3층 -급수형태 : 직수 사용 -밸브고장실태 : 앵글밸브 파손 수돗물 차단 안됨 -조치사항 : 동 담당자 굴착 처리하도록 인계

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	선릉로 760 (청담동 1-24)	-작업현황:밸브 점검 -작업내용:D200m/m 중간밸브 ‘개’ 확인, 점검
2	선릉로 733 (논현동 102-21)	-작업현황:밸브 점검 -작업내용:D700m/m 중간밸브 ‘개’ 확인, 점검
3	선릉로 801 (신사동 666-14)	-작업현황:밸브 점검 -작업내용:D600/700m/m 분기밸브 ‘개’ 확인, 점검

□ 기타작업현황