문서번호	원무과-682
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
송재홍	조선행	01/11 김종환

서관옥상 안전휀스 추가 설치 계획

2017. 1.

원무과

서관옥상 안전휀스 추가 설치 계획

서관 옥상녹화 조성에 따른 중정에 조경용 난간이 일부만 설치되어 안전사고 예방을 위한 휀스를 추가 설치하고자 합니다.

☐ 공사개요

〇 공사명 : 서관 옥상 안전휀스 추가 설치공사

〇 위  치 : 서관 옥상 중정 난간

☐ 현황

〇 메시휀스 구간(기존 설치)

- 규   격 : 1,000mm*2,000mm

- 길   이 : 18m

- 보행 바닥에서 높이 : 1,900mm

〇 조경용 휀스 구간(옥상녹화 업체 설치)

- 규   격 : 1,200mm*2,000mm

- 길   이 : 14m

- 보행 바닥에서 높이 : 1,400mm

〇 휀스 미설치 구간

- 길  이 : 14m

휀스 미설치 구간	기존휀스 설치 구간

☐ 검토의견

〇 조경용 휀스 높이가 보행자 바닥에서 1,400mm로 낮아 불안감이 있음

〇 휀스 미설치 구간이 있어 안전사고가 우려되어 휀스 추가 설치가           필요함.

〇 조경용 휀스 및 휀스 미설치부분에 메시휀스 설치

☐ 정비계획

〇 정비방법 : 메시휀스(1,000*2,000) 미설치부분에 휀스 설치

〇 구매방법 : 시장조사결과 저렴한 가격을 제시한 업체에 의뢰하여

설치

〇 지출방법 : 정비업체 청구에 의한 무통장 입금 조치

☐ 소요예산 : 1,848,000원(부가세포함)

〇 예산과목 : 서북병원 청사시설 운영관리, 공공운영비

붙임 1. 휀스 설치구역 1부.

2. 안전난간 도면 1부.

3. 산출기초조사서 1부.   끝.