문서번호	조경과-781
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	송동명	이원영		01/16 최광빈
협 조

2016년 가로수 생육환경 개선사업 추진결과 보고

2017. 1.

푸른도시구

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 가로수 생육환경 개선사업 추진결과 보고

띠녹지 조성, 가로수 식재, 뿌리융기 가로수 정비, 가로수 황화현상 치료, 가로수 보호판 정비 등 「2016년 가로수 생육환경 개선사업」의 추진결과를 보고합니다.

1		사업개요

❍ 대    상: 종로구 종로 등

❍ 규    모: 띠녹지 26,468㎡, 가로수 834주, 보호판 3,249조 등

❍ 사업기간: 2016. 1. ~ 12.

❍ 사업내용: 띠녹지 조성 및 정비, 가로수 메워심기, 가로수 보호판 정비, 뿌리융기 가로수 정비 등

❍ 사업예산: 금8,755백만원(시설비 8,739, 시설부대비 16)

2		2016년 사업 추진내용

	<중점 추진사항>
‣ 띠녹지 조성시 가뭄에 대비한 빗물유입 및 침투 화단 조성 ‣ 계절별로 꽃을 볼 수 있는 다년생 초화류 식재 ‣ 가로수 공분 메워심기, 뿌리융기 가로수 정비, 황화현상 치료 ‣ 가로수 보호판 정비, 휴게공간(의자) 조성 ‣ 보행이 많은 건널목 등 은행나무 암나무 이식

❍ 띠녹지 조성(정비)

개 소	합계		조 성		정 비
	연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)
44	22,567	26,468	8,691	9,542	13,876	16,926

❍ 수목 및 초화류 식재

수 목				초 화 류
소 계	가로수(주)	아교목(주)	관목(주)	포트(본)	매트(㎡)
177,388	834	389	239,502	203,575	1,244

❍ 가로수 관리

뿌리융기 가로수 정비		가로수 황화현상 치료		은행나무 암나무 이식
개소	수량(주)	개소	수량(주)	개소	수량(주)
73	1,788	131	2,184	36	184

❍ 가로수 관리시설 등

가로수 보호판 (조)	빗물유입시설			의 자
	띠녹지 보호판(m)	관수관 (개)	자갈띠 (m)	앉음벽 (m)	등의자 (조)	평의자 (조)
3,249	336	3,168	-	25	22	42

❍ 잘된 점

- 서울형 공공조경가 그룹의 설계심의 참여로 설계 수준 향상(자문 26건)

- 띠녹지 조성시 빗물이 유입될 수 있도록 조성

- 띠녹지 경계턱으로 빗물유입이 어려운 곳 개선(턱낮추기 3,256m)

- 보도가 넓은 곳에 휴게공간 조성 및 의자 설치

❍ 미흡한 점

- 보도미관 저해 안전휀스(STS 휀스)를 미 철거

- 보도폭 넓은 곳(6m 이상) 가로수 2열 및 모아심기

❍ 개선할 점

- 보도미관 저해 안전휀스(STS 휀스) 철거 및 차폐 식재 필요

- 보도폭 넓은 곳(6m 이상) 가로수 2열 및 모아심기 필요

3		예산집행

(단위 : 천원)

과목	예산현액	집 행 액	사고이월	집행잔액	집 행 율	비 고
합 계	8,755,000	7,232,233	1,101,847	420,920	95%
시설비	8,739,000	7,216,593	1,101,847	420,560	95%
시설부대비	16,000	15,640	-	360	93%

※ 중랑구(276,847천원), 도시기반시설본부(825,000천원) 사고이월

4		2017년 중점 추진사항

❍ 띠녹지 조성시 빗물 유입이 가능하도록 조성(시장요청사항)

- 화단경계턱이 낮고 오목한 저비용 빗물유입 화단 조성

❍ 기존 띠녹지 중 경계턱이 있어 빗물 유입이 어려운 지역 정비

- 물구멍, 물고랑, 물구덩이 등 설치(빗물 유입 및 가뭄시 급수 용이)

❍ 일정면적에 계절별로 꽃을 볼 수 있도록 다년생 초화류 식재

❍ 보도미관 저해 안전휀스(STS 휀스) 철거 또는 차폐 식재

❍ 보도폭이 넓은 곳 등 유휴지에 휴게공간(의자설치) 조성

❍ 보도블럭 10계명(보도전문교육 이수, 안전원 배치 등) 준수 띠녹지 조성

❍ 인도 10계명 관련 뿌리융기 가로수 정비

❍ 가로수 메워심기, 황화현상 가로수 치료, 은행나무 암나무 이식

붙임 1. 2016년 가로수 생육환경 개선사업 추진실적 1부.

2. 추진실적 사진 1부.  끝.