수도용자재 실태점검 결과보고(구로1동외 6개동)

★주무관	급수운영과장			결재
이용호	03/24 조면행
협 조
	주무관		이상무

문서번호 :	급수운영과-6629

관련법에 의거 우리과에서 시행하고 있는 단가계약 공사건의 자재창고에 대한 수도용자재 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.

2014.  03.  24.

보고자 : 시설7급  성명 : 이 용 호

현  황

가. 점검대상 : 2013년 구로1동 외 6개동 상수도공사(단가계약)

나. 점검일시 : ‘14.03.24(월) 10:30~11:30

다. 점 검 자 : 공사 담당자 등 2명

라. 점검내용 : 자재 품질관리 상태, 적정자재 사용여부 등

점검 결과

구분	점검 내용	점검 결과	조치사항
품질관리 상태	자재 보관상태	양호함(50mm이하 부속자재, 고무링등 규격별로 선반보관 중)	-
	자재창고 사용여부	자재용 컨테이너에 별도 보관중	-
	기타	철거자재 방치 없음	-
		직관, 이형관등 관마개 부착됨	-
적정자재 사용여부	공급원 승인자재 사용여부	공급원 승인자재 사용	-
	인증자재(KC) 사용여부	인증자재 사용 (현재 박스포장 및 비닐포장에 표기됨)	향후 자재에 인증 마크 부착될 예정임
기타 사항		-	-

보고자 의견

- 공사건에 대한 자재 실태점검 결과 이상 없었으며, 지속적인 점검 시행으로           사용자재 품질관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.