문서번호	급수운영과-587
결재일자	2017.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		김홍준	01/19 이규상
협 조
	주무관			김상신

『’15년 아리수통합정보시스템 고도화용역』

준공시설물 최종 하자사항 조치결과

2017. 1.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

『’15년 아리수통합정보시스템 고도화용역』

준공시설물 최종 하자사항 조치결과

『’15년 아리수통합정보시스템 고도화용역』사업과 관련하여  준공시설물에 대해 최종 하자검사를 실시한 결과 하자사항이 발생되어 조치를 완료하고 결과를 보고 함.

□ 관계법령

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙

- 제70조(하자검사) 및 제69조(하자검사)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제35호)

- 제13장 공사계약 일반조건 제10절 3호(하자검사)

□ 사업현황

○ 사 업 명 : ’15년 아리수통합정보시스템 고도화용역

○ 사업개요 : 생산/공급관리, 원격/영상감시시스템 고도화

- 생산관리 : 누수징후 감시, 펌프 운영계획 프로그램 성능개선

- 공급관리 : 관망해석 프로그램 업그레이드, 공간정보데이터 보안기능 강화

- 원격감시 : 수계별 세부 운영정보 표출, 주요시설물 알람 □ 경보기능 강화

- 영상감시 : 고화질 영상통합감시장비 설치, 고화질 영상감시 프로그램 개발

○ 사 업 비 : 338,000천원

○ 계약업체 : ㈜파이브텍(대표 : 김진태)

○ 사업기간 : ’15.  6. 26. ~ ’15. 12. 18.(준공검사일 : ’15. 12. 22.)

○ 하자기간 : ’15. 12. 22. ~ ’16. 12. 21.(준공검사 완료일부터 1년)

□ 검사내용

○ 검사대상 : 통합정보시스템 고도화관련 장비(H/W) 및 프로그램(S/W)

○ 검사기간 : ’16. 12. 12. ~ 12. 16.(5일간)

○ 검 사 자 : 급수운영과 분야별 담당자 3명

- 입  회 : 계약업체[㈜파이브텍] : 용역사업 책임자

○ 주요 검사내용

- H/W : 고화질 영상통합감시장비(H/W) 작동상태 및 이상유무

□ 뷰어서버 4대, 스트리밍서버 13대, 스위칭허브 4대

- S/W : 고도화 기능 프로그램(S/W) 정상작동 및 오류발생 여부

□ 생산/공급관리 : 누수징후 감시, 펌프 운영계획 수립, 관망해석 등

□ 원격/영상감시 : 주요시설물 알람□경보, 고화질 영상통합감시 등

○ 검사결과

시스템	검 사 대 상	검 사 결 과
생산 관리	￮ 시스템 고도화관련 프로그램(S/W) - 생산원가 절감 펌프 최적 운영	￮ 고도화관련 프로그램(S/W) 기능 확인 - 펌프운전 최적화 프로그램 오류 발생
공급 관리	￮ 시스템 고도화관련 프로그램(S/W) - 관망해석 프로그램 시뮬레이션 정확도	￮ 고도화관련 프로그램(S/W) 기능 확인 - 관망해석 시뮬레이션 작동 시 범례 표기 미비(범례 이상)

□ 조치내용 및 결과

○ 하자사항 재통보 및 보수 촉구

- 하반기 정기 하자검사 시 발생되어 최종검사까지 미조치 된 사항으로 하자내용을 시공사에 재통보하여 조속히 보수토록 촉구

○ 하자사항 보수 및 완료서 제출

- 하자사항(2건) 조치완료 : ’17. 1. 5.

□ 행정사항

○ 하자책임담보기간 종료 유예 해제

- 미조치된 하자사항 보수가 완료됨에 따라 용역 하자담보기간 만료확인서 발급 유예 조치 해제

□ 회계부서(재무회계과)에 하자사항 조치결과 통보

붙  임 : 준공시설물 최종 하자검사 결과 조치내용(’16년) 1부.  끝.