문서번호	기전과-702
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	01/20 이종엽
협조
	주무관		신대중

2017년 설날대비 도로기전 및 교통시설물 안전점검 실시결과 보고

2017. 1

성동도로사업소

(기전과)

설날대비 기전 및 교통시설물 안전점검실시 결과보고

□ 민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 기전 및 교통시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

1		추진근거

❍ 2017년 설날대비 도로기전 및 교통시설물 안전점검 실시계획

(기전과-223 : 2017. 1. 6)

2		추진개요

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 40개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
40	4	11	10	3	12

- 도로기전시설물 : 가로등 등 12종 12,062개

▷ 교통안전시설물

- 교통신호기 : 10,750개, 교통안전표지 13,055매

❍ 점검기간  : 2017. 1. 9(月) ~  1. 20(金)

※ 설 명절 연휴 : 1.27(금) ~ 1. 30(월), 4일간 [설날 : 1.28(토)]

❍ 점 검 반  : 24명

▷ 도로기전시설물 점검(14명)

- 기전과장 외 2, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

▷ 교통안전시설물 점검(10명)

- 지방공업서기 신대중 외 1명, 경정비 용역팀 8명(4개구)

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 가로등 분전함 누전차단기 동작상태, 절연저항 측정 및 접지저항 측정

- 수신기 동작상태 및 수신감도 상태

- 가로등 원격제어시스템 동작상태 및 조명점등상태

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프, 발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 수, 배전반의 각종 지시계기 동작상태 등

- 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

▷ 교통신호기 및 안전표지

- 교통안전표지판 상태 점검(휨, 각도 불량 등)

- 교통신호등 상태 점검(부점등, 경사주 등)

- 교통신호제어기 부식상태 등 관리상태 점검

❍ 점검결과

▷ 기전분야 : 5건 조치완료

- 점검결과 특이사항은 없었으며, 용비교 가로등 누전보수 등 5건

조치 완료

▷ 교통분야 : 14건 조치완료

- 동대문구 장안동 245-13 보행신호 틀어짐 교정 등 8건 조치완료

- 신당초등학교 교통안전표지 위치 조정 등 6건 조치완료

❍ 향후계획

- 취약시기별 안전점검을 지속적으로 실시하여 안전사고를 예방코자 함

3		행정사항

❍ 자체 점검결과 도로시설과 제출 : 2016. 1.23.

첨부 : 1. 기전분야 점검결과 1부.

2. 교통분야 점검결과 각1부.

3. 기전시설물 점검표 1부. 끝.