문서번호	시설보수과-368
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	01/20 이종엽
협 조

설날대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

성동도로사업소

(시설보수과)

설날대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

민족 고유의 명절인 설날을 맞아 연휴 기간 중 발생할 수 있는  시민생활 불편사항 최소화 및 안전하고 편안한 귀성ㆍ귀경길이 될 수 있도록 도로 시설물에 대한 안전점검을 실시한 결과 보고임

Ⅰ		관 련 사 항

설날대비 도로시설물 안전점검 계획 통보(도로시설과-314, 2017.01.06.)

설날대비 도로시설물 안전점검 계획 (시설보수과-132, 2017.01.09.)

Ⅱ		추 진 기 간

추진기간 : 2017.01.09(월) ~ 01.19(금)

※ 설 명절 연휴 : 1.27(금) ~ 1.30(월)〈4일간〉, 설날 : 1.28(토)

Ⅲ		점 검 개 요

점검 및 정비기간

〇 점검기간 : 2017.01.09. ~ 01.19.

관리대상 시설물 현황

(단위:개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	48(2)		23	9			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	31		17	7				7

※ 1) 청계천복개(좌,우안) : 통계상 북부,서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 관내지역(연장 1,4km, 황학교~고산자교) 시설부분만 관리

담당자별 안전점검 대상

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 정용재(부)	13	1종	면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리교, 신답고가차도, 청량제1고가차도
2	이경수(정) 임승민(부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	정용재(정) 최태석(부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 금호고가차도
4	임승민(정) 이경수(부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량제2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

※ C등급(1개소) : 장안교(구교) - 공사중

점 검 방 법 : 시로시설물 담당직원 포함 2인 1조 점검 시행

Ⅳ		점 검 결 과

도로시설물 점검결과 구조적 손상은 발견되지 않음

도로시설물 점검결과 지적사항 및 조치결과 : 별첨

〇 총 34건 조치완료

Ⅴ		조 치 사 항

점검결과 경미한 손상 및 배수불량 등으로 즉시 조치가 가능한 사항으로 직영반을 활용 조치 완료

Ⅵ		행 정 사 항

설날대비 안전점검 결과 도로시설과 제출

붙임  1. 도로시설물 점검 및 정비결과(집계) 1부.

2. 시설물 담당자별 안전점검 결과 각 1부.

3. 설날대비 도로시설물 안전점검 계획 1부. 끝.