투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	제물포터널 굴착방법 문의합나디

1. ***님 안녕하십니까? 문의하신 민원에 대하여 답변 드리겠습니다.

2. 현재의 굴착방법은 NATM 공법을 이용한 발파공법으로 이는 서울제물포터널의 모든 발파에 적용되는 공법으로 막장의 암반을 확인하여 그에 맞는 터널내 보강을 실시하여 안전을 확보하며 굴착할 수 있기에 해당 공법을 사용합니다.

3. 양평 수직구의 굴착은 토사부분은 굴삭기를 이용하고 암반 부분은 발파를 이용하여 굴착을 진행하였고,  현재 진행되고 있는 공사는 터널 굴착공사로 환기방식 개선과는 무관하므로 공사는 계속 진행하고 있으며, 향후 환기방식 개선으로 설계도서가 확정되면 변경된 환기방식을 반영하여 공사를 시행할 계획임을 알려드립니다.

4. 아울러, 본 공사가 완료되면 국회대로 지상교통량 일부가 제물포터널로 흡수되어 지상교통량이 크게 감소되고 국회대로의 교통흐름이 좋아져 지상의 대기오염 정도가 많이 개선될 것으로 판단되오니 공사가 원활히 진행될 수 있도록 많은 협조 부탁드립니다.  끝.

주무관							송민영			방재시설과장					이도헌					방재시설부장					01/23 남궁용
협조자
시행			방재시설부-1298									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8762						/전송			02-3708-8756					/	songmy01@seoul.go.kr												/	부분공개(6)