문서번호	시설관리과-2296
결재일자	2017.1.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		강동철	01/24 김기상
협조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

(영등포구 당산동1가 112)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01

영등포구청 건축과로부터 *********의 건축허가 신청에 따른 업무협의와 관련 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

****** *** *******************************

********************************

******************

○ 건 축 규 모 : 지하0층/지상5층, 연면적220.98㎡

○ 용        도 :  근생, 다가구주택(3가구)

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지(대방2 중블록 자연수계, 표고 55.0m, HL:59.5, LL:56.5)

○ 평균표고 : 9.15m

○ 분기점 수압 : 4.0~4.3㎏/㎠

○ 인입 관경 : D=80㎜ × D=25mm

- 다가구주택 및 근린생활시설

※구경산출방법 : 수도조례제16조제1항 및 수도조례시행규칙제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 :「건축물의 설비기준에 관한규칙」제18조(별표3)에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표3, 별표4의 기준

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역이며, 지상 5층 건물로 분기 관경은 D=25㎜로 결정되었으며, 수도계량기  20mm×1개(가정용), 15mm×1개(일반용)가 설치될 예정임을 붙인 문서 급수협의 조건과 같이 영등포구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 급수협의 조건 1부. 끝.