“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 차집시설 개선방안 추진계획 통보

1. 붙임 방침서(물재생시설과-1514호, 2017.1.25.) 관련입니다.

2. 2017년 차집시설 개선방안 추진계획을 아래와 같이 통보하오니 업무추진을 철저히 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 차집관로 통수능 확보 관련 사업현황

1) 사업현황(위치) : 붙임

2) 시행방안

- 시설물 유지관리 중인 각 센터 설계 및 공사 시행

(※ 개봉유수지 공사는 해당 자치구 시행)

- 차집관로 성능개선사업 시 기존 우수토실 정비 병행 시행

3) 시비 예산 요구절차

▷ 설계→계약심사→예산배정 요구→예산 배정(서울시)→공사 발주

※ 계약심사 대상 : 일반 공사 3억 이상(탄천,서남), 단가 계약 및

일반 공사(4개 센터) 5억 이상

나. 노후 관로 점검 및 정비

1) 정비대상 : 관로 내부조사 실시 후 구조물 안전 및 연결부 누수 등

보수 필요구간 정비

2) 정비방법 : 센터별 내부 전수조사 후 연차별 정비계획 수립

- 유량 과다구간 점검가능한 장비(SONER 초음파 장비 등) 도입

※ 차집관로 내부조사 비용은 기 확보된 센터별 사업 예산 및 차집관로

성능개선 사업비(시비) 등 활용

※ 관로 비굴착 보수는 기 통보(물재생시설과-10747호, 2016.7.26.)한

비굴착공법 발주 방법 개선 방안에 의거 시행하고,

발주 시 시공가능한 모든 업체가 참여할 수 있도록 공개 입찰 등

투명성 제고(※ 추후 신기술 적용대상에 대하여는 하수관로 비굴착

공법 발주방법 개선방안 방침 수립 후 통보)

다. 차집관로 준설공사

- 2017년 준설토 무상처리 미시행

(준설토 운반 및 처리비 설계 반영 – 각 센터 자체 설계 및 발주)

※ 우기전 상습 퇴적구간 준설완료 조치

라. 우수토실 정비

1) 정비대상 : 용량부족,노후,과차집 등 우수토실 기능 및 안전 미흡

2) 우선순위 : 한강 역류구간 등 대형 우수토실, 실효성, 노후도 등

3) 사 업 비 : 예산 집행 잔액 등 가용 예산 최대한 활용 집행

※ 센터별 우수토실 정비실적 있을시 서울시 즉시 제출

마. 수문 정비

1) 정비대상 : 기 통보한 차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계

(2015.2) 참조

2) 사 업 비 : 예산 집행 잔액 등 가용 예산 최대한 활용 집행

바. 기타 소화조 등 센터 내 시설물 정비

- 정비대상 : 소화조 내부 청소 시 시료채취 포트 설치(3지점, 설치

방법은 붙임 방침 참조)

사. 유의사항

- 가급적 조기발주 계획에 의거 상반기 집행하고, 부득이한 경우                          연도말 사업완료 목표로 역공정 계획을 수립 시행으로 예산 미집행,

불용, 사고이월, 명시이월이 없도록 각별한 방안 강구 조치

【※ 금년에는 명시이월,사고이월이 없는 것으로 결정(2017.1.23. 서울시

예산담당관 통보사항임)】

- 특허 등 특정공법 심의는 가급적 일괄적으로 할 수 있도록 사전 준비

(※ 탄천 및 서남 물재생센터 해당 사항)

붙임 : 1. 관련 방침서 1부.

2. 2017년 차집시설 사업 현황 1부.

3. 차집관로 성능개선 사업 위치도 1부.

4. 차집관로 성능개선 시행실적(2014~2016년) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
전문관	박만헌		주무관	최정윤		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	01/26 이철해
협조자
시행	물재생시설과-1550	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개