문서번호	정수시설과-359
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		김긍채	01/31 임철수
협 조
	행정관리과장			홍동섭
	정수과장			김형섭
	원수관리과장			손주옥
	주무관			함인석

2017년

시설물 안전점검 및 유지관리 계획

2017.  1.

강북아리수정수센터

2017년

시설물 안전점검 및 유지관리 계획

우리 정수센터에서 관리하는 취․정수시설물에 대하여 『시설물의 안전관리에관한특별법』,『재난및안전관리기본법』에 따라 시설물의 안전 및 유지관리 계획을 수립․시행하여 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진하고자 함.

1		추진개요

□ 근 거

◦ 시설물의안전관리에관한특별법 제4조(시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립․시행 등)

◦ 시행령 제5조(안전 및 유지관리계획의 수립·시행) ①항

- 법 제4조에 따른 안전 및 유지관리계획을 매년 수립·시행

◦ 시행규칙 제3조(안전 및 유지관리계획의 제출)  ①항

- 안전 및 유지관리계획을 매년 2월 15일까지 제출(FMS 기록입력)

□ 대상시설물

구 분	종 류	생산시설	시설물범위	안전등급
강북취수장	상하수도	230만톤/일	제1종	B등급
강북정수장	상하수도	100만톤/일	제1종	B등급

※ 취수용량 : 230만톤(강북 105만톤, 구의 55만톤, 뚝도 70만톤)

※ 제1종 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도(시특법시행령 제2조1항)

※ B등급(양호) : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태(등급 A~E중)

□ 안전점검 종류

○ 정기점검

- 방법 : 시설물의 손상 및 취약점 등을 육안으로 점검시행

- 규정 : 시특법에 따라 관리주체(혹은 외부전문가)가 6개월에 1회이상 실시

※ 재난위험 시설로 지정될 때 : 매월 1회 이상 (재난 및 안전관리 기본법)

○ 정밀점검

- 방법 : 육안 및 간단한 점검기구․기계에 의한 점검

- 규정 : 시특법에 따라 외부전문가(혹은 자격을 갖춘 직원)에 의한 2년 주기 실시

○ 긴급점검

- 재해, 사고시 구조적 손상을 평가하는 비계획적인 점검

○ 정밀안전진단 : 외부 안전진단기관 실시

- 제1종 시설물 : 관리주체가 이전 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로 실시주기에 따라 시행(시행령 별표 1의2)

- 방법 : 안전진단 장비 등을 이용하여 시설물의 안전성 확보를 위한 점검

○ 기타점검

- 동절기, 해빙기, 설날, 풍수해, 재난, 추석절 점검 등

□ 실시 주기

○ 안전등급에 따라 차등실시

안전등급	정 밀 점 검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B∙C 등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D∙E 등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ 2013년 정밀안전진단 결과 B등급, 2016년 구의펌프동 안전점검 결과 B등급

□ 추진방향

○ 안전점검 및 관리체계를 정립하여 안전사고 사전예방

○ 시설, 설비의 안정운용으로 수질향상 및 안정적인 수돗물 생산

○ 돌발사고 사례(수질, 단전 등)별 대응방안 강구

○ 재난발생시 신속한 보고 및 복구체계, 협력체계 유지

2		2017년도 안전점검 계획

□ 안전점검

○ 2017년 정밀안전점검 실시예정

- 대    상 : 강북 취․정수시설물 및 도송수관

- 점검주체 : 전문용역기관(‘07년 예산배정)

- 시행방법 : 일반공개경쟁입찰에 의하여 시행

□ 2015년 정밀안전점검 실시 결과 : B등급

○ 2016 정밀안전점검 실시(실적)

- 대    상 : 구의․뚝도 취수시설물 및 도수관

- 점검주체 : 전문용역기관

- 점검결과 : B등급

○ 정기점검 실시(6개월에 1회 이상)

- 대    상 : 취․정수장의 각종 시설물

- 점검주체 : 관리기관 자체시행

- 시민참여 : 필요시 전문가 초빙과 시민참여를 안전총괄과 등과 협의시행

- 점검일정(경우에 따라 별도 시행)

∙ 상반기 정기점검 : 해빙기 안전점검과 병행시행(2017. 3월)

∙ 하반기 정기점검 : 겨울철 안전대책과 병행시행(2017. 10월)

○ 특별점검

- 설날, 해빙기, 수방, 추석, 겨울철 등 자체계획을 수립하여 시행

□  2017년 설날 대비 취․정수장 안전점검 세부추진 계획수립․시행

․점검기간 : ‘17.1.23~31, 9일간

․점검결과 : 취․정수시설물 및 옹벽, 건축물 등 육안점검 결과 특이사항 없음

□ 점검반 편성

○ 시설물 분야별 안전점검반 편성 운영

- 안전점검반 편성

구 분	반 장	점 검 자
구조물, 건축물 분야	김종원	함인석, 이석준
수질,약품,가스,생산 등	장호	김석진,김태현,권오정,조완선
전기, 통신, 계장 분야	김향석	송여배, 전철호, 배용우, 강병우
기계, 설비 분야	정인영	강호균,강현국,설정호
취수장(전체)	한충규	김효준, 김대용, 정인석, 이승수, 이준수
행정, 소방, 방호 분야	박성춘	윤만구, 이용우

○ 현장책임관 및 연락관 지정(재난관리)

총괄 책임관		강북아리수정수센터	소 장	4급	임철수	*************
연 락 관		정수시설과	과 장	5급	김긍채	*************
실무반요원	상황접수반	행정관리과		행정6급	박성춘	*************
	현장조사반	정수시설과		시설6급	김종원	*************
	지 원 반	정 수 과		공업6급	장호	*************
	지 원 반	원수관리과		시설6급	한충규	*************

※ 총괄책임관 : 기관․단체별로 현장에 동원된 인원․장비에 대한 총괄 감독자

- 연  락  관 : 소속기관과 긴급구조본부와의 연락책임자(중간감독자)

- 실무반요원 : 긴급구조본부 현장지휘소 실무반에 편성되어 합동근무할 직원

□ 배치될 현장지휘소 실무반은 긴급구조본부 통제관이 당일지정

□ 세부추진사항

○ 시설물, 설비별, 업무별 일상점검 담당자 지정 관리

- 세부 점검방법, 점검주기 지정하여 적정관리

○ 점검자격 및 점검능력 제고

- 안전관련 교육이수을 통한 점검자격 및 능력 향상

∙ 안전점검 관련 교육 이수(토목, 건설안전분야의 10일이상 교육)

∙ 교육안내 : 학습관리시스템을 통한 교육신청

∙ 정밀점검 실시현장을 견학하여 진단기법 채득(담당자)

○ 안전점검 예산 및 장비, 자재의 확보

- 점검에 필요한 점검장구 확보

- 연도별 계획 및 주기, 점검결과에 따른 점검(진단) 예산 사전확보

○ 안전점검 및 보수이력의 기록관리

- 안전관리카드를 작성 점검이력 및 상태평가, 안전성 평가, 종합평가 내역 기록관리

- 보수․보강 이력을 프로그램(FMS, GIS)에 등록 관리하여 안전 및 유지관리 자료로 활용

○ 점검결과에 대한 조치방안

- 정수시설 기능확보 및 안전사고 예방을 위하여 정밀점검 결과에 따라 보수․보강방안 수립 및 예산확보 시행

- 경미한 사항은 분야별 담당자가 신속 조치

- 보수예산이 필요한 경우 예산사용 방침 후 조치

- 각 분야별 점검결과 중요 구조 시설물로 외부 전문가 진단이 필요할 경우 “서울특별시 안전관리자문단”에 자문위원을 위촉 시행

□ 행정사항

○ 설계도서 등 관련서류를 보존

○ 안전점검 및 보수이력의 기록관리 철저

- 시설물 관리카드 및 GIS, FMS(시설물정보관리 종합시스템)

- FMS에 본 시설물 안전 및 유지관리 계획 등록

○ 분야별 점검결과를 정수시설과 제출

- 상반기 : 2017년 3월,   - 하반기 : 2017년 10월

○ 각 분야별 시설물 점검표는 실정에 맞도록 작성 보고

○ 취∙정수시설 기능 확보 및 안전사고 예방을 위하여 점검결과에 따라 보수∙보강 방안 수립 및 예산확보 시행. 끝.