함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	자양취수장 준공에 따른 운영계획 알림

1. 생산관리과-906(2017.1.24.)호와 관련입니다.

2.『자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사』 준공에 따라 취수장 운영계획 및 부서별 요청사항을 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 부서별 요청 사항

1) 동부수도사업소(급수운영과)

- 구의 #2정수장 공급되는 강북취수장 도수관로에 퇴수밸브(D300㎜) 설치

2) 구의․뚝도 정수센터, 강북취수장

- 강북취수장(구의․뚝도 계열) 도수관로 유지를 위한 최소유량을 공급하고 자양취수장에서 원수를 공급하여 원수구입비 절감

※ 수질 변동 등에 따라 강북취수장 및 자양취수장 탄력적 운영

- 구의 #2정수장 착수정 진동․소음 발생 해소를 위한 공기밸브설치 및 본부(생산부)합동 자문회의 시행

붙임: 자양취수장 준공에 따른 운영계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	동부수도사업소장(급수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	유양현		생산관리과장	한희선		생산부장	01/31 구자훈
협조자	주무관	유동수
시행	생산관리과-1063	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1315	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	부분공개(2)