문서번호	공원운영과-1400
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
최현주		박미성	01/31 문근식
협 조

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(‘17.1월)

2017.  1.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(2017.1월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리사업소 근로자의 안전사고 및 재해 예방을 위하여 위탁중인 산업안전·보건 점검업무 수행 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		산업안전보건 점검개요

○ 위탁(대행)업체 : ㈜경신산업안전 – 안전관리, 경희의료원 - 보건관리

○ 점검개요

구 분	일 자	점 검 자	대 상	주 요 내 용	비 고
안전관리	1.4.(수)	김요셉	월드컵공원	안전관련 업무 지도
		김요셉 외 1인	여의도공원	설비 관리상태 등
	1.19.(목)	김요셉 외 2인	서대문독립공원
보건관리	1.16.(월)	김용우 위생사	월드컵공원	보건관련 업무 지도
	1.25.(수)	윤은숙 간호사	환경보전과	근로자 보건상담 시행

Ⅱ		세부 점검내용

【안전관리 - 여의도공원】

○ 고속절단기, 기계톱 관리상태 적정

- 창고내 고속절단기, 기계톱 등에 대한 방호장치 설치 상태 및 관리 상태 모두 적정하며, 근로자가 임의로 방호장치 제거 금지 및 사용시 안전수칙 준수토록 지도 관리 요망

○ 물질안전보건자료 일부 게시 미흡

- 작업장내 WD-40, LPG(프로판가스)에 대한 물질안전보건자료가 미게시된 상태로 사용 근로자가 유해⋅위험성을 쉽게 알 수 있도록 보관 장소에 물질안전보건자료(GHS MSDS)게시 및 취급 근로자에 대한 교육 실시 요망

○ 나무의자 훼손 (위치 : 가로수 235 하단)

- 공원내 훼손된 나무의자는 옷 걸림 및 손 찔림 등의 사고예방을 위해 보수요망

【안전관리 - 서대문독립공원】

○ 탁상용 연삭기의 작업받침대 설치상태 미흡

- 탁상용 연삭기의 숫돌과 작업받침대의 간격이 이격된 상태로 근로자 사용작업시 손 접촉에 의한 사고를 초래하니, 작업받침대의 간격을 3mm 이내로 움직이지 않도록 고정조치 요망

○ 감전주의 경고표지 미부착

- 전기실 내 일부 전기분전함에 대한 경고표지 미부착된 상태로, 스위치 조작시근로자 부주의로 인한 감전 등의 사고를 초래하니, 외함에‘감전주의’경고 표지판 부착 및 지정 담당자 이외 스위치 조작 금지

○ 중량물 무게중심 경고표지에 무게표시 미흡

- 직원식당 입구 통로에 비치된 자재 보관장소에 중량물 무게중심경고표지 부착상태는 적정하나, 중량물 무게를 미작성한 상태이므로 근로자가 취급하는 자재의 무게를 쉽게 알 수 있도록 무게를 작성하여 관리 요망

【안전관리 - 월드컵공원】

○ 안전관련 업무 지도(서류보관 및 고용노동부 점검 대비 등)

【보건관리 - 환경보전과】

○ 근로자들에 대한 건강상담 및 간단 검진 실시 : 10명(환경보전과)

○ 보건관련 업무 지도(고용노동부 점검 대비)

Ⅲ		행 정 사 항

○ 미비 및 지적사항에 대해서는 공원이용객, 근로자의 안전을 위하여 신속정비 및 보완하도록 담당부서에 통보하고, 향후 지속적인 안전·보건관리를 통하여 산업재해를 예방하고 근로자 건강을 관리코자 함

○ 산업안전 및 보건관리 수수료 1월분을 각 대행 업체에 지급 조치

붙임 : 1. 안전관리 상태 보고서 및 보건관리 상태 보고서 각 1부.

2. 안전관리 업무수행 결과 보고서 1부.  끝.