			암사아리수정수센터
수신자		수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 목표값 조정 보고(통보)

1. 남부수도사업소로부터 배수지(낙성대, 봉천) 잔류염소 상향 조정 요청이 있어, 아래와 같이 송수잔류염소를 조정·공급하오니

2. 향후 배수지, 가압장 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 변화추이를 분석하여 조정이 필요할 경우 즉시 우리 정수센터와 협의하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 목표값 조정

정수장별 구분	조정전	조정후	비 고
암사 1정수장	0.34 mg/L (0.30~0.38)	0.38 mg/L (0.34~0.42)	0.04 mg/L 상향조정

나. 시행일시 : 2017. 2. 1(수) 11:00 ~

. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),중부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),서울물연구원장(수질연구과장),서울물연구원장(미생물검사과장)
주무관	김석규		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	02/01 유성종
협조자	주무관	안영환		주무관	최재호
시행	정수과-474	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사동 (암사동)	/
전화	02-3146-5743	/전송	02-3146-5707	/		/	대시민공개