문서번호	도로보수과-1251
결재일자	2017.2.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	도로보수과장		동부도로사업소장		안전총괄관		안전총괄본부장
이민호	김환겸		송만규		이진용		02/03 김준기
협 조
	도로관리과장					배광환
	기전과장					정판식
	주무관					송광석

2017년 설계지침서 발간 보고

(포장도로, 교통안전시설물·부속물, 기전시설)

2017. 2.

안 전 총 괄 본 부

(동부도로사업소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	건설기술연구원 (정부출연기관)
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년 설계지침서 발간 보고

2017년도 도로사업소에서 시행하는 각종 유지보수공사 예정가격산정을 위한 설계지침서를 마련하여 건설공사 적정성과 품질향상에 기여코자 함.

Ⅰ		설계지침 기본방향 및 적용대상

기본방향

❍ 공사발주 실무자 예정가격산정의 적정성 및 건설기술 품질향상 도모

적용대상

❍ 포장도로 유지보수공사

❍ 도로굴착복구공사 및 불량맨홀정비공사

❍ 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사

❍ 기전시설물 유지보수공사

❍ 도로시설물 유지보수공사 ⇒ 교량안전과에서 작성 및 배포

Ⅱ		그간의 추진경위

❍ 2016.12.20 : 2017년 설계지침서 작성계획 수립

❍ 2016.12.21 ~ 12.27 : 설계지침서 기본자료 보완

❍ 2016.12.28 : 설계지침서작성 분야별 실무자 합동회의(1회)

❍ 2017.01.06 : 설계지침 적용기준 통보 (6개도로사업소)

❍ 2017.01.07 ~ 01.11 : 분야별 일위대가작성

❍ 2017.01.12 : 설계지침서작성 관련 실무자 합동회의(2회)

❍ 2017.01.17 ~ 01.20 : 유관부서 검토의뢰 및 회신

※ 계약심사과, 기술심사담당관, 보도환경개선과, 도로관리과, 도로시설과,

❍ 2017.01.24 : 설계지침 작성 완료

Ⅲ		설계지침 적용기준 및 주요변경 내용

2017년 설계지침 적용기준

❍ 노임단가 : ‘17년 1월 상반기 대한건설협회 공표적용

❍ 자재단가 : ‘17년 1월 물가자료(조달물가, 물가정보, 거래가격, 유통물가,

물가자료) 적용

❍ 유 류 가 : ‘17년 1월 첫째주 한국석유공사발표(서울주유소 평균 가격적용)

❍ 환    율 : ‘17년 1월 2일 서울외국환중개 기준환율 고시단가적용

❍ 주요자재 변경 내용

(단위 : 원)

구 분		가 격 변 동 사 항			비 고
		2016년 상반기	2017년 상반기	증․감
노임단가 (원/인․일)	일반공사부문	159,184	169,999	증 6.79%	2017년 상반기 건설업 임금 적용
	보통인부	94,333	102,628	증 8.78%
기 준 환 율(원/＄)		1,172.0	1,208.5	증 3.11%	2017.1.2 고시환율
유 류 가	무연휘발유	1,359.7	1,438.4	증 5.78%	2017. 1월 첫째주 서울주유소 평균가격 (한국석유공사)
	저유황경유	1,165.8	1,249.3	증 7.15%

2017년 설계지침 주요 변경 내용

❍ ‘17년 상반기 표준품셈 변경에 따른 반영

1) 포장도로 시공폭에 따른 일시공량 변경

(개질아스팔트포장 시공폭 3m이하 18a → 25a 등)

2) 포장도로 텍코팅 및 프라임 코팅 변경(수동식→인력,기계식분리)

3) 건설 기계경비손료 추가 및 변경(추가:아스팔트 피니셔등, 변경:덤프트럭등)

❍ ‘17년 설계지침 아스팔트 포장도로 신규 공종 반영 : 2개 공종

- 반영사유 : 현장 경험에 따라 북부도로사업소 의견 반영

1) 박층용 저소음 배수성 아스팔트 공종

․유화아스팔트와 아스콘을 동시포설장비를 이용하여 아스콘의 접착력을 향상    시키는 공법

2) 중온 저소음 아스팔트 공종

․특수중온첨가제를 사용하여 내구성 및 시공성을 향상시킨 공법

Ⅳ		행 정 사 항

2017. 2. 1 : 일위대가표(EXCEL프로그램) 6개 도로사업소 통보

2017. 2.10 : 설계지침서 책자 발간(6개 도로사업소 및 관련부서 배부)

붙임   1. 포장도로 및 부속물, 맨홀분야 설계지침.

2. 기전시설 및 경관조명분야 설계지침.  끝.