문서번호	급수운영과-913
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		김홍준	02/02 이규상
협 조
	주무관			김상신

『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역』

준공시설물 정기 하자검사 시행계획

2017. 2.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역』

준공시설물 정기 하자검사 시행계획

『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역』과 관련으로 준공시설물에 대해 관계법령에 의거 정기 하자검사를 시행하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관계법령

○ 지방자치단체를 사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙

- 제70조(하자검사) 및 제69조(하자검사)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제35호)

- 제13장 공사계약 일반조건 제10절 3호(하자검사)

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 아리수통합정보센터 고화질 영상감시시스템 구축용역

○ 용역개요

- 고화질 영상통합감시장비(H/W) 설치

장 비 명	수량	주 요 기 능	설치장소
뷰 어 서 버	2대	고화질 영상을 중앙감시반에 표출하는 장치	통합정보센터
스트리밍서버	13대	고화질 영상을 전송하기 위해 분배하는 장치	정수센터 : 4대 수도사업소 : 9대
스위칭허브	10대	고화질 영상을 통합정보센터로 전송하는 장치	정수센터 : 3대 수도사업소 : 7대

- 고화질 영상통합감시 프로그램(S/W) 개발 구축

○ 용 역 비 : 154,290천원

○ 계약업체 : ㈜서광기전(대표 : 김광일)

○ 용역기간 : ’16. 4. 29. ~ ’16. 9. 23.(준공검사일 : ’16. 9. 29.)

○ 하자기간 : ’16. 9. 29. ~ ’17. 9. 28.(준공검사 완료일부터 1년)

□ 검사계획

○ 검사대상 : 고화질 영상통합감시장비(H/W) 및 프로그램(S/W)

○ 검사기간 : ’17. 2. 13. ~ 2. 28.(12일간)

○ 검 사 자 : 급수운영과 담당자 2명

- 입 회 : 계약업체[㈜서광기전] 용역사업 책임자

○ 검사내용

- 고화질 영상통합감시장비(H/W) 작동상태 및 이상유무

- 고화질 영상통합감시 프로그램(S/W) 정상작동 및 오류발생 여부

□ 결과조치

○ 검사결과 하자발견시 내용 통보 및 하자보수 시행

- 하자 이행기간을 포함한 하자보수 세부계획을 수립하여 제출토록 요청

- 계약업체가 제출한 하자 발생원인, 보수방법, 보수일정 등의 검토결과 적정시 하자보수 시행(미흡시 보완 제출 요청)

□ 기타사항

○ 하자담보책임기간 만료 전 최종 하자검사 시행

- 연 2회 실시하는 정기 하자검사 외에 별도로 하자담보책임기간 만료 14일전에 최종 하자검사 시행

※ 최종하자검사 완료 후 하자완료확인서 발급(하자담보책임기간 만료)

붙  임 : 1. 하자검사조서 1부.

2. 하자검사 업무체계도 1부.  끝.