정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	진하영	전결 03/25 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 이문고가, 안암교에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014.03.25(화요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 스라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	이문고가	시설물 개 요	폭: 15.4m 연장: 420m	법정구분	2종	준공 년도	1979. 05.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
현재 보수.보강 공사 시행중

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

현장점검사진

보수공사중(표면처리)	보수공사중(단면치핑)	보수공사중(계단 안전망 설치)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 스라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	안암교	시설물 개 요	폭: 30.0m 연장: 27m	법정구분	법정외	준공 년도	1965. 07.14
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
하부 보행자통로 안전위험(위험표지판 설치계획-2014년 일상유지보수업체 작업지시 예정)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

현장점검사진

보행자통로 안전위험	교량받침 상태양호	신축이음 유간 상태양호

※ 2014.03.18. 제2마장교 정기점검은 해빙기대비 도로시설물 안전점검(2014.02.28~ 2014.03.17)

결과보고로 대체하고자 함. 끝.