함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	중부·서부 구역유량계 조정(변경) 알림

중부유출(대현산2-1블록) 서부유입(만리3, 남산4블록) 구역유량계 위치를 사업소 경계지역으로 조정되어 알려드리오니 사업소별 공급량 관리에 참고하시기 바랍니다.

1. 구역유량계 조정 현황

구 분		유량계명칭	위 치	관경 (mm)	형식	관련수계		관리기관
						중부	서부
1	당초	SP-14	마포구 환일길13(만리가압장)	500	초음파, 센서 1	유출	유입	서부
	조정	CB-24	중구 서소문로10(충정로 6번출구)	600	초음파, 센서 2	“	“	중부
2	당초	SPM-11	마포구 환일길13(만리가압장)	700	초음파, 센서 1	유출	유입	서부
	조정	CB-25	서대문구 충정로8(종근당 앞)	700	초음파, 센서 2	“	“	중부

※ 구역유량계 조정 기준일 : 2017. 2. 1.(수) 00:00~

2. 행정사항

가. 구역유량계(CB-24, CB25) 유량감시시스템 관리대장 입력  (중부)

나. 기존구역유량계(SP-14, SPM-11) 배수지 유량계로 관리    (서부)

다. 만리3, 남산4 중블록 연결밸브 개․폐여부 점검 및 보수     (서부)

라. 유량감시시스템 계통도 및 프로그램 조정             (누수방지과)

마. 2017년도 서부수도사업소 유수율 목표치 조정 검토    (누수방지과)

별첨 : 중부․서부 구역유량계 조정관련 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장)
★주무관	차경호		누수방지과장	02/06 유승효
협조자
시행	누수방지과-1190	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개