염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	우안제	02/06 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2017. 2.6.
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가동일 : 2017. 2. 3.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							-2.7	1.5
북악배수지	0.31	0.30
불광계통			0.01	0.01	0.26	0.25	84,178	40,908
백련계통	0.30	0.30	0.01	0.01	0.26	0.25	78,391	71,491
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.26	0.24	15,084	15,502
삼우배수지	0.22	0.23			0.19	0.19	3,627	3,585

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	111	54	3.99	1.94
백련계통	109	100	3.92	3.60
홍은,홍제계통	20	21	0.72	0.45
삼우배수지
계	240	175	8.63	5.99	1,722/1,717

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2017. 2. 4.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							1.5	0.9
북악배수지	0.30	0.30
불광계통			0.01	0.01	0.25	0.24	40,908	81,727
백련계통	0.30	0.29	0.01	0.01	0.25	0.25	71,491	75,429
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.24	0.25	15,502	17,481
삼우배수지	0.23	0.22			0.19	0.19	3,585	3,521

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	54	111	1.94	3.99
백련계통	100	99	3.60	3.56
홍은,홍제계통	21	24	0.45	0.86
삼우배수지
계	175	234	5.99	8.41	1,717/1,709

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2017. 2. 5.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							0.9	1.2
북악배수지	0.30	0.31
불광계통			0.01	0.01	0.24	0.27	81,727	88,273
백련계통	0.29	0.30	0.01	0.01	0.25	0.25	75,429	72,344
홍은,홍제계통			0.01	0.01	0.25	0.25	17,481	16,372
삼우배수지	0.22	0.23			0.19	0.19	3,521	3,850

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	111	120	3.99	4.32
백련계통	99	97	3.56	3.49
홍은,홍제계통	24	22	0.86	0.79
삼우배수지
계	234	239	8.41	8.6	1,709/1,701

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 : 이상없음

- 삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.