문서번호	교량보수과-1366
결재일자	2014.3.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
배상현		03/25 김환겸
협조

도로시설물 정기점검 결과 보고

【올 림 픽 대 교】

2014. 3

교량보수과

도로시설물 정기점검 결과 보고

【올 림 픽 대 교】

Ⅰ		시설물 현황

규 모 : 폭 30m, 연장 2,525m(사장교 300m)

연 장(m)			폭(m)			차 로 수			비고
본 교 사장교	접속교 램 프	계	보도	차로	계	상행	하행	계
1,170 300	240 815	2,525	5.0	25.0	30.0	3차로	3차로	6차로

Ⅱ		점 검 현 황

점 검 일 : 2014.03.25(화) 10:00~14:00

점 검 자 : ########, ########

점검구간 : 올림픽대교 상부 및 남단 램프

점검 지적사항

연번	위 치	지적사항	조치계획	비고
1	남단 하류측 연석 측면부	단면보수 부위 탈락	안전조치 완료 2014 한강교량 연간단가에 작업지시 예정

Ⅲ		점 검 사 진

남단 측면부 콘크리트 보수부위 탈락	남단 램프 신축이음장치 점검

끝.