함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제 목	수질자동측정기 미설치 배수지의 신규설치 필요성 검토 결과 제출(수정)

1. 본부 급수운영과-961(2017.2.3.)호 『수질자동측정기 미설치 배수지의 신규설치 필요성 검토요청』와 관련하여 우리사업소 검토결과를 제출합니다

가. 수질자동측정기 신규 설치필요성 및 설치가능여부 검토

연번	미 설 치 배 수 지 명	시설용량 (m3)	설치 필요성 및 설치가능 여부	비 고
1	태진배수지	300	불필요 : 폐쇄(2015.9.15.)
2	할미당배수지	200	불필요 : 주변이 재개발공사 중(2018년 12월 완공)으로 재개발 완료 후 배수지 존치 여부 검토 예정
3	기자촌배수지	500	불가능 : 수질자동측정기 설치가능 지점으로부터 배수관 및 퇴수관이 지하 13m 깊이에 있고 배관의 노출 부분이 밸브를 제외하고 40cm 이내여서 시료 배관(채수, 퇴수) 연결이 불가능함.

.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김태호		수질팀장	우안제		행정지원과장	02/07 서경만
협조자
시행	행정지원과-3138	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개