등록번호	환경과-4165		주무관		녹색에너지팀장		환경과장		복지환경국장
등록일자	2017.2.8.
			정경화		변상철		천현순		전결 02/08 안춘자
결재일자	2017.2.8.
공개구분	부분공개(5)
			협 조
2017년 가스안전관리 종합계획
복지환경국 환경과

2017년 가스안전관리 종합계획

가스사고 없는 “안전중구”구현을 목표로 하여 가스시설에 대한

철저한 안전관리로 가스시설 사고 제로화를 추진하고 주민생활

안전확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ 추진근거

고압가스안전관리법 제24조(허가관청 등의 조치)

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제48조(허가관청 등의 조치)

도시가스사업법 제40조의3(지도·감독)

앞서가는 가스안전관리 체계구축

차원높은 가스시설 안전관리로 안전성 향상

취약가스시설 집중 안전관리

가스안전 교육 및 홍보강화

가스사고시 신속한 대응체계 유지

Ⅱ 추진방향

Ⅲ 일반 현황

LPG 시설

(단위 : 개소)

계	사 용 시 설			공 급 시 설		비 고
1,180	소 계	가 정	영업용	소 계	판매소
	1,176	83	1,093	3	3

도시가스시설

(단위 : 개소)

계	사 용 시 설			공 급 시 설			비 고
70,496	소 계	가 정	영업용	소 계	지 역 정압기	cng 충전소
	70,449	58,078	12,371	47	46	1

고압가스시설

(단위 : 개소)

계	사 용 시 설			공 급 시 설
167	소 계	특정고압	냉동제조	소 계	저장소
	159	3	156	8	8

Ⅳ 사고현황

가스시설 사고현황

(단위 : 건수)

구 분	2014	2015	2016	3년 평균
서울시	10	11	12	11
중 구	0	1	0	0.3

※ 중구 : 엘피지 1건(휴대용가스렌지)

인명피해 현황

(단위 : 사망/부상)

구 분	2014	2015	2016	3년 평균
서울시	0/8	0/8	2/4	1/7
중 구	0/0	0/1	0/0	0/0.3

※ 중구 : 부상 1명(엘피지)

ⅴ 주요 추진계획

1. 앞서가는 가스안전관리체계 구축

도시가스 공급배관보호 강화

도로굴착공사시 사전 도시가스배관 매설상황 확인유도

- 도로, 상․하수도, 통신, 전력, 건축공사장 등

도시가스배관공사시 노출배관 보호장치 시공

- 수요가 입상 인입배관에 대한 보호판 설치 철저

도시가스 공사현장 점검활동 강화

도시가스 전산배관망(GIS) 정비 철저

가스사고 조사 ․ 보고 체계 강화

연락보고체계의 확립

사고조사 및 보고의 이행

비상연락망비치 활용, 관련 인원․장비 출동태세 완비

구청, 소방서, 한국가스안전공사, 가스공급업체

- 가스사고시 유기적 협조체계 유지

가스사용시설 사고예방 기반 확보

단독주택 옥외 가스배관 등 취약 사용자 시설의 사전예방

보일러 등 가스사용시설 점검으로 폐가스에 의한 사고예방

부적합 사항의 빠른 시정으로 사고발생 개연성 제거

사용자의 점검참여를 통한 자율점검체제 정착유도

2. 차원높은 가스시설 안전관리로 안전성 향상

법정검사 및 안전점검

< 도시가스공급시설 >

대 상 : 도시가스 배관 283Km, 지역정압기 46개소, CNG충전소 1개소

- 한국가스안전공사 : 정기검사(연 1회), 수시검사(필요시)

- (주)예스코  : 주간점검, 자율점검(연 1회),

정압기 분해점검(2년 1회)

합동점검 : 구청, 한국가스안전공사, 소방서

- 정기점검 : 연 1회이상( 해빙기, 하절기, 동절기)

< 도시가스사용시설 >

대 상 : 특정가스사용시설 1,095개소

- 한국가스안전공사 : 정기(법정)검사(연 1회)

- (주)예스코 : 정기점검(연 2회)

합동점검 - 구청, 한국가스안전공사, 소방서

- 특별점검 : 설․추석 명절 연휴대비

< LPG 및 고압가스공급시설 >

대 상

- LPG : 3개소(판매소)

- 고압가스 : 8개소(저장소)

한국가스안전공사 : 정기검사(연 1회), 자율검사(연 1회)

합동점검 : 구청, 한국가스안전공사, 소방서

- 정기점검 : 연 1회이상(해빙기, 하절기, 동절기)

- 자율점검 : 설․추석 명절 연휴대비

< LPG 및 고압가스사용시설 >

대  상

- LPG : 409개소(특정사용시설)

- 고압가스 : 159개소(냉동제조 156, 특정고압 3)

한국가스안전공사 : 정기검사(연 1회)

합동점검 : 구청, 한국가스안전공사, 소방서

- 정기점검 : 연 1회이상(해빙기, 하절기, 동절기)

LPG 안전공급계약제도 이행실태 점검(연1회 이상)

LPG 판매업소에 대한 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

- 이중계약, 공급자 의무사항 미준수, 보험미가입 등 중점점검

고압가스운반차량 안전점검

대 상 : LP가스 용기운반차량

횟 수 : 연 2회(상․하반기)

방 법 : 구청, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

내 용 : 운반기준 준수여부 및 안전장비 구비실태 등

LPG 옥내용기 외부이설 추진

대 상 : LPG 사용시설(전대상)

방 법 : 안전공급계약 체결과 병행 시행(가스공급업소)

내 용 : LPG용기 외부설치 및 3m이상 고무호스 사용제한 등

연료전환시설 위해방지 조치

대 상 : 사용연료 전환시설 (LPG → 도시가스)

기 간 : 연중

추진내용 : 도시가스연료전환으로 방치된 LPG용기 수거조치

< 구 >

- 미사용 LPG용기 신고시 수거 및 수집업체 지정운영

(LP가스판매협동조합 중구지회)

< 한국가스안전공사 >

- 연료전환시설 검사시 LPG시설 철거 확인

- 미철거시설 발견시 중구청(환경과)에 통보

< (주)예스코 >

- 도시가스 공사시 LPG시설 안전공급계약해지 확인후 공사시행

- 연료사용전환 가구의 LPG시설 철거완료 후 가스공급개시

가스보일러 안전관리 강화

책임관리체계 운영(시공자, 가스공급자, 가스사용자)

- 관리주체별 시공관리, 안전점검, 시설개선 적극유도

가스보일러 설치현황 전산화(가스공급자)

- 가스보일러설치 변동사항 수시 확인

장기사용 가스보일러 안전점검시행

- 기간 및 대상 : 2017. 9월∼12월/ 10년이상 사용 가스보일러

- 방  법 : 가스공급업체에 의한 특별점검(예스코, LP가스공급업소)

- 내  용 : 배관연결부 및 배기통 설치상태, 폐가스(CO) 유입여부 등

3. 취약 가스시설 집중 안전관리

취약 ․ 소외계층 타이머형 가스차단기 설치(무료)

기  간 : 2017. 3～ 12월

대  상 : 가스사용 취약계층 53세대

- 장애인, 소년소녀 가장, 고령자(80세이상)

방  법 : 구에서 지원대상자 선정 후 서울시 소방재난본부 주관설치

효  과 : 가스안전장치 부착으로 서민생활 안전확보

다중이용시설 안전점검

대  상 : 81개소(병원, 호텔, 백화점,시장 등)

기  간 : 연 2회(설, 추석절 연휴대비)

방  법 : 구청, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

점검내용 : 가스시설의 유지관리 및 작동상태, 가스누설여부 등

LPG 사용 어린이 시설 안전점검

대  상 : 2개소(어린이집)

기  간 : 연 1회(4월)

방  법 : 구청, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

점검내용 : LPG용기, 안전장치, 배관시설 및 가스누출여부 등

4. 가스안전 교육 및 홍보강화

가스사고 예방을 위한 교육

대   상 : 관내 유치원·어린이집․초·중·고 등

기   간 : 2017. 4∼ 11월

방   법 : 한국가스안전공사 전문강사

내   용

- 가스사용시 주의사항 및 자율점검 실시 방법

- 가스누설시 응급조치 방법

- 휴대용 가스렌지·부탄캔의 안전한 사용방법

- 가스관련 동영상 등

대중매체 이용 홍보

대  상 : 가스사용자

기  간 : 연 2회이상

방  법 : 공보실에 협조시행

내  용

- 중구광장 게재

- 중구인터넷 포탈사이트 게재 등

5. 가스사고시 신속한 대응체계 유지

상황실 설치운영

상황실

- 주 간 : 환경과 (전화 : 3396-5633)

- 야 간 : 당직실 (전화 : 3396-4000)

방 법 : 24시간 설치운영으로 유무선 상황접수

운 용 : 필요시 비상연락체계로 상황대처

비상연락망(Hot-Line) 유지

대 상 : 시, 구, 소방서, 가스안전공사, 가스공급업체

방 법 : 분기 1회 이상 확인

운 용 : 비상시 즉시 상황파악으로 조속 대처

붙임 1. 비상연락망 1부.

2. 주요업무 추진 일정 1부.  끝.