문서번호	시설관리과-1253
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김동구		정윤홍	02/09 강신재
협조
	주무관		정준석

대형밸브 점검정비 결과 GIS 입력 완료

2017. 2.

상수도사업본부

(시설관리과)

대형밸브 점검정비 결과 GIS 입력완료

2016년 『대형 제수밸브 점검정비 용역(강남지역)』 관련 점검․정비 현황을 GIS에 입력하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

❍ 공 사 명 : 대형 제수밸브 점검․정비용역(강남지역)

❍ 공사기간 : 2016. 5. 25.~2016. 12. 27.

❍ 용역업체 : ㈜건양엔지니어링 대표 이승헌

❍ 용 역 비 : 676,000,000원

❍ 사업개요 : 대형 제수밸브 점검정비 1,928개소(점검 857, 정비 1,071)

Ⅱ		입력현황

❍ 입력건수 : 2,652건(제수․퇴수밸브 1882건, 공기밸브 373건, 신축관 397건)

사업소	입력 현황(건)					점검자	비고
	계	제수밸브	퇴수밸브	신축관	공기밸브
계	2,652	1,785	97	397	373	건양엔지니어링(주)
강서	546	398	9	69	70
남부	836	580	38	116	102
강남	804	506	26	126	146
강동	466	301	24	86	55

※ 신규 발생 시설물은 향후 GIS 등록 후 입력

❍ 입력내용

‣ 밸브상태 : 밸브 작동상태, 부식상태, 고정밸브대 상태, 누수 여부, 기어 상태 등

‣ 밸브실상태 : 출입 사다리상태, 철개 상태, 철개 보호CON’C, 밸브실 상태, 유해가스 발생여부, 맨홀 상태, 토사적치 여부, 침수 여부 등

‣ 기타 : 점검․정비시 유의사항 및 기타 특이사항

❍ 입력방법 : 용역사에서 밸브점검자료 작성 후 용역담당 GIS 업로드

점검표작성	⇒	점검표 검수	⇒	자료 업로드(GIS)
(용역사)		(본부 시설관리과)		(본부 시설관리과)

❍ 입력기간 : 2017. 2. 6.(월)~2. 9.(목)

❍ 자료검수 및 입력자 : 시설관리과 김동구, 최세명

Ⅲ		향후계획

❍ 점검결과 적출내용에 대해서는 사업소에서 정비토록 통보하여 이행여부를 지속적으로 관리

※ 사업소 정비통보 : 2017. 1. 23.(시설관리과-767호)

붙임 : 1. 점검결과 입력 세부내역 1부.

2. 준공자료 GIS 입력 결과 화면 1부.  끝.