문서번호	시설관리과-6590
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김기봉	代이용민	전결 03/25 이시우
협 조

노후관 정비계획보고

동부수도사업소

시설관리과

노후관 정비 계획

공릉7중블록 내 중랑구 중화동 302-78~302-69호에 존치된 노후관(PVC 25mm)을 정비하여 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 관련공문 : 현장실정보고서 도우 2013-76

❍ 위    치 : 중랑구 중화동 302-78 ~ 302-69호

Ⅱ		보고 내용

연번	위 치	GIS상 관로현황			보고내용	비고 (공사개요)
		부설년도	관종	구경
1	중화동 302-78~302-69	1988	SSP	50	중화동 302-78호앞 누수발생으로 굴착확인결과 PVC 25mm가 발견되어 실정보고됨 (현장실정보고서 도우 2013-76)	D=50mm L=40m

Ⅲ		조치 의견

❍ 상기와 같이 중랑구 중화동 302-78~302-69호에 노후관 개량공사를 시행하고자 하며

❍ 공사시행은 2013년 2차 묵1동외 7개동 상수도공사 업체인 바위산업개발(주) 장대석에게 작업토록 지시하여 노후관으로 인한 누수발생을 미연에 방지하여 유수율 제고 등에 만전을 기하고자 합니다.

❍ 공사개요

연번	위치	공사개요	소요예산(도급비)	비고
1	중화동 302-78~302-69	D=50mm L=40m	4,000천원

❍ 위 치 도

끝.