다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	"보행등 문의요"에 대한 회신

vector30 님 안녕 하십니까?

서울 시정에 애정과 관심을 자져주시는 vector30 님께 감사드립니다.

vector30 님께서 요청하신 『2008년 이후 보행등 설치여부 및 기존 보행등 철거 여부에 대한』사항은

- 가로등에 대한 밝기가 불필요하게 밝은 것으로 지적되어, 2007년 도로조명 밝기 관련법규 기준이 도로의 종류에 따라 30룩스 → 15~22룩스로 하향 조정됨으로서 가로등 광원을 350~400w → 150~250w으로 지속적으로 교체하여 에너지를 절약하고 있으며,

- 보행등 또한 국토부 지침에 의해 주택가 주변은 3~5룩스로 가로등의 후사광으로도 기준을 충족하므로, 횡단보도 및 버스정차장 외에 불필요한 장소는 주변여건에 맞추어 철거를 하고 있습니다.

- 참고로, 가로등(보행등 포함)에 대한 설치 기준은 국토 교통부 홈페이지에 공표되어 있는 "도로안전시설 설치 및 관리지침(조명시설편)"에 의거 시행하고 있슴을 알려드립니다.

끝으로 vector30 님의 건강과 행복을 기원합니다. 고맙습니다.

주무관							황인공			도로조명팀장					양민수					도로관리과장					03/25 최동필
협조자
시행			도로관리과-4753									(						)		접수											(						)
우	100-744					서울 중구 태평로1가 서울시청 10층 도로관리과															/
전화		2133-8196						/전송			768-8906					/													/	대시민공개