문서번호	정수과-732
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		서한호	02/13 代손수달
협 조
	주무관			박근희

2017년 전입직원

정수처리 공정 교육실시

2017. 2.

구의아리수정수센터

(정수과)

2017년 전입직원

정수처리 공정 교육실시

2017년 1월 인사이동에 따른 전입직원에 대하여 정수처리 공정 분야별 교육을 실시하여 아리수 생산 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 추진목적

○ 수질 및 시설 이상 발생시 신속한 대처요령 습득

○ 최적의 정수처리 공정 운영을 통한 안전하고 맛있는 아리수 생산

□ 정수처리공정 교육 실시

○ 교육 일시 : 2017.2.13.(월)~2.24(금)

- 교대근무자 주간근무 및 초과근무 시 실시

○ 교육 장소 : 제어실 및 공정별 현장

○ 교육 대상 : 제어실 근무자(전입자 등), 관련직원

○ 교육 강사 : 경규선(공정),이수한(실험),조평대(고압가스),문강수(전기)

구분	A직	B직	C직	D직	비고
생산책임자	김희남	고병희	강윤우	정상문
부책임자	장수길	구영수	박용훈	신왕성
	변윤수	이득환	민영진	김유찬
	이석보	주경환	김봉혁	나일선
	유재진	복인근	권관오	조재택
시간선택제	김승현	김용삼	양희상	장문삼

Ⅱ		추 진 계 획

□ 정수처리 공정 교육

○ 정수처리 공정 및 생산과정 : 취수펌프 가동 ➔ 송수펌프 가동

○ 표준 정수처리 공정 및 고도 정수처리 공정 운영 방법

- 표준공정 및 고도산화공정(오존 및 활성탄 흡착지 운영)운영 방법

- 수질 및 시설 이상 발생시 대처요령

- 제어시스템 조작 방법

○ 야간 일일 실험 실시방법

□ 정수처리 약품 투입 관련 교육

○ 정수약품 현황 및 특성 : 응집용, 소독용, 맛,냄새제거용, 고도처리용

○ 약품별 투입지점 및 투입시기(기준), 현장실습

○ 고압가스 관련 투입시설 및 작동방법, 이상발생시 조치요령

- 고압가스 안전관리 교육 기 수립 후 실시 (정수과-380(2017.1.24.)

□ 정전대비 훈련 및 전기 안전관리 교육(정수시설과-438(2017.2.13.)

○ 정전발생시 확인사항 및 복전요령

○ 주변전실 차단기 투입 현장실습

Ⅲ		기 대 효 과

□ 전입직원의 정수처리 공정에 대한 이해 증진

□ 휴일 및 야간에 이상 발생시 신속한 대처로 사고방지

□ 정수처리 공정 이해에 따른 안전한 아리수 생산.  끝.