문서번호	한양도성도감-1603
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
정윤모	곽동진	심말숙		02/13 고홍석
협 조

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 설계공모」

현 장 설 명 회   개 최  결 과 보 고

2017. 2.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 설계공모」

현 장 설 명 회   개 최  결 과 보 고

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 설계공모」와 관련하여 현장설명회를 개최하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개최 결과

□ 일   시 : 2017.02.10(금) 15:00~17:00

□ 장   소 : 안중근의사 기념관(지하2층 강당), 남산 회현자락 현장

□ 참 석 자

- 참여 업체 : 38개 업체 70명

- 서울시 : 한양도성도감(과장외 직원 8인), 서울역사박물관 한양도성연구소장(최형수), 중부공원녹지사업소(시설팀장)

- 전문위원(PA) : 전성은(전아키텍츠건축사사무소 대표)

한은주(소프트아키텍쳐랩건축사사무소 대표)

- 용역사(설계공모 관리용역) : ㈜디자인오아시스 직원 7인

□ 주요 내용

- 한양도성 현장유적박물관 조성 사업 내용 설명

- 설계공모 지침 세부내용 등 설명 및 질의 응답

- 현장 실사

□ 세부 진행 내용

구 분	시 간		내 용	비고
참가 접수	14:40~15:10	30분	참석자 접수	사회:도성관리팀장
개회 및 설명	15:10~15:30	20분	공모 내용 설명(PPT)	담당자(정윤모주무관)
질의 응답	15:30~15:50	20분	설계 지침 등 질의 응답
현장 실사	15:50~16:50	60분	설명 종료 후 현장 실사	한양도성연구소장(최형수)

□ 주요 질문 및 답변

□ 한양도성 경사지 구간(산림 구간) 성벽 유구에 대한 설계 지침은 ?

- 경사지 구간은 문화재청의 현상변경허가를 득하여 성벽 보존처리 공사 중으로 금년 말까지 공사 완료할 예정임.

- 경사지 구간 성벽보존 방안은 제안할 필요가 없으며, 기존 순성로와 연결되는 순성로 계획은 제안 가능함

□ 조선신궁 배전터 보호시설 제안 시 유의사항은 ?

- 핵심시설과 부수시설이 있는데, 핵심시설은 한양도성 발굴유구로서 발굴 유구 보존을 위한 보호각을 설치하는 부분이고, 부수시설은 조선신궁 배전터와 분수대임.

- 배전터 보호시설의 규모 및 방식은 한양도성 유적을 압도하거나 한양도성 유적의 원형 보존과 관람에 부정적 영향을 주어서는 안됨

□ 대상지 서측의 주차장 부분은 철거하고 다시 공사하는 것인지 ?

- 주차장 부분은 종전 주차장 자리에 바닥 포장 및 멸실구간 흔적 표시 등   공사가 완료된 부분으로, 동 부분을 포함하여 기존 순성로와의 연결 등을  제안할 수 있음

□ 청동기시대 주거지에 대해 제안이 가능한지 ?

- 청동기시대 주거지는 복토할 예정으로 제안 대상에 포함되지 않음

□ 향후에 발굴된 한양도성 발굴 유구를 복원할 계획이 있는지 ?

- 본 설계공모는 성벽 복원방식이 아니라 발굴된 유적을 추가적인 훼손을 막는 범위 내에서 원형대로 보존하는 것으로 복원할 계획은 없음

Ⅱ		행정사항

□  통역비(순차 및 현장실사) 지급 : 660,000원

□ 통 역 사 : 김정희 〔㈜아이티아이씨통번역〕

□ 조치 계획 : 설계공모 관리용역비에서 지급(용역 준공시 정산)

Ⅲ		향후 계획

□ 2017. 2.09. ~ 2.15 : 질의 접수

□ 2017. 2.24.          : 질의 회신

□ 2017. 3.27.          : 작품 접수

□ 2017. 4.03. ~ 4.14 : 작품 심사

□ 2017. 4.21.          : 당선작·입상작 발표

붙임 : 1. 참석자 서명부 1부.

2. 현장설명회 사진 1부.

3. 현장설명회 설명자료(PPT) 1부.

4. 통역사 프로필 및 견적서 각 1부. 끝.