문서번호	재난관리과-1030
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
고효배	손문범	안재덕	02/14 이석훈

- 원활한 급수체계 유지 및 현장대응능력을 위한 -

2017년도 소방용수시설 등 운영 계획

중랑소방서

재난관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년도 소방용수시설 등 운영 계획

소방용수시설을 확충하고 보호 ․ 유지하여 화재현장에서 원활한 소화용수를 공급함으로 초기 화재진압 태세를 강화하고 대형화재를 미연에 방지하여 소중한 시민고객의 생명과 재산을 보호하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 소방용수시설 고장 개소 Zero화  ⇨  신속한 소방용수 공급

□ 소방차 통행곤란 지역 내 소화전 및 비상소화장치 우선 보강

□ 소방통로확보훈련 및 환경개선사업을 통한 신속한 소방통로확보

Ⅲ		기 본 현 황

□ 소방용수시설 종별 현황

종별 구별	총 계				공 설				사 설
	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
총 계	2,134	2,129	4	1	1,876	1,873	2	1	258	256	2	0

□ 소방용수시설 부서별 현황

종별 소별	총 계				공 설				사 설
	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑	계	소화전	저수조	급수탑
총 계	2,134	2,129	4	1	1,876	1,873	2	1	258	256	2	0
현 장 대응단	382	381	0	1	285	284	0	1	97	97	0	0
면 목	525	525	0	0	473	473	0	0	52	52	0	0
망 우	624	623	1	0	575	574	1	0	49	49	0	0
중 화	603	600	3	0	543	542	1	0	60	58	2	0

□ 비상소화장치 지역별·유형별 현황

구분 계	지 역 별			유 형 별
	시장지역	주거지역	기타지역	일체형	호스릴식	분리형
88	13	73	2	26	7	55

□ 비상소화장치 부서별 현황

구분 계	현장대응단	면 목	망 우	중 화	비고
88	13	22	33	20

□ 비상소방용수 현황

구분 계	현장대응단	면 목	망 우	중 화	비고
1	0	0	0	1	묵2동 중랑천

Ⅳ		2017년 세부추진계획

1		소방용수시설 등 설치 및 보수

□ 소화전 신설

○ 대    상 : 3개소

○ 소요예산 : 12,000천원(3개 × 4,000천원)

○ 설치 중점사항

· 예산 범위내에서 설치 목표

· 화재취약지역(고지대, 주거밀집, 화재경계지구, 재래시장 등)으로서 소로

(4~12m미만) 및 이면도로 우선설치

· 설치기준 : 소방용수시설의 설치기준【소방기본법시행규칙 제6조 제2항 관련 별표3】

- 공업, 상업, 주거지역은 거리 100m이내가 되도록 설치

- 그 밖의 지역은 140m이내

· 철저한 검수 실시 후, 불량내역 수도사업소 재시공(하자보수) 의뢰

· 검수결과 적합 용수 관리번호 부여

□ 소화전 보수

○ 대    상 : 32개소(보수 30, 노후소화전 교체 2)

○ 소요예산 : 65,000천원(30개 × 2,000천원 / 2개 × 2,500천원)

○ 보수 중점사항

· 고장 소방용수시설 발견 즉시 대응총괄팀으로 유선보고 후 문서보고

· 고장수보 즉시 신속한 보수가 될 수 있도록 수도사업소 담당자와 협의

· 보수비가 과다하게 지출될 것으로 예상되면 폐전 조치 후 신설 검토

· 원할한 현지급수체계 확립을 위해 사용불가 소방용수시설 우선 보수

· 소방용수시설 보수과정을 상시 점검하여 보수 지연 사례 방지

□ 소화전 도색 및 보온(본부에서 별도 추진 예정)

○ 대    상 : 200개소(도색 160, 보온 40)

○ 소요예산 : 6,000천원(160개 × 25천원 / 40개 × 50천원)

○ 추진계획

· 해빙기 소방용수시설 일제조사 시 도색 · 보온 대상 병행 파악(3月)

· 소방용수시설 도색 · 보온 대상 및 세부현황 제출(4月)

· 도색 시공 및 검수(5月~9月)

□ 지하식소화전 맨홀정비

○ 대    상 : 10개소

○ 소요예산 : 10,000천원(10개 × 1,000천원)

○ 중점사항

· 중랑구청 도로과 및 성동도로사업소에서 통보한 맨홀정비 필요대상(연중)

· 통보 받은 맨홀정비 필요대상 현장확인 및 정비 완료 후 예산집행

□ 비상소화장치 신설

○ 대    상 : 1개소

○ 소요예산 : 5,000천원(1개 × 5,000천원)

○ 설치 중점사항

· 주택가 이면도로 및 소방차 통행곤란지역 우선설치

· 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등 고려

· 지역주민 활용, 초기 화재진압이 용이한 효용성 높은 설치장소 선정

· 설치장소 선정 시 주민동의 및 사전안내 통한 민원발생 소지 사전제거

□ 비상소화장치 유지관리(보수)

○ 대    상 : 1개소

○ 소요예산 : 500천원(1개 × 500천원)

□ 비상소화장치 적재비품 등 구입

○ 대    상 : 비상소화장치 88개소 필요비품

○ 소요예산 : 4,000천원

2		소방차 통행불가지역 등 환경개선

□  태양광조명블럭 및 소방차통행로 노면표시

○ 대    상 : 5개소

○ 소요예산 : 3,750천원

▶ 태양광 조명블럭 : 2,500천원(5개 × 500천원)

▶ 소방차통행로노면표시 : 1,250천원(5개 × 250천원)

○ 설치장소

▶ 소방차 통행불가지역 및 코너 · 굴절구간

▶ 소화전 주변 및 모퉁이 구간 등 주차 절대금지 구간

○ 설치 대상구간 도로 정비 및 시공 안내

▶ 설치 대상구간 주변 주민들에게 시공 예정임을 사전 홍보

▶ 주차금지 협조 및 주차 시 견인조치 등 대주민 안내문 게첨

계획수립 (2월중)				실태조사 (2월말)		대상확정 (3월초)		설치 (3월~7월)

○ 설치구간 중점 순찰관리 및 상시 모니터링 실시

▶ 설치구간에 주기적 순찰활동 전개

▶ 소화전 주변 불법 주정차에 대한 강력단속 이행

○ 설치(안)

□ 소방차 전용주차 구획선 설치 및 일제 정비

○ 대    상 : 9개소(지하주차장 미설치 아파트)

○ 내    용 : 신규 설치 및 노후 구획선 정비토록 유도

※ 예방과-12052(2012.6.27.)호 「건축심의시 소방분야 가이드라인」 제6조 ‘소방차전용’ 주차구획선 기준 참조

3		소방용수시설 조사 및 점검

□ 조사구분

○ 공설 소방용수시설

▶ 일제조사(정밀조사) : 연 2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

▶ 정기조사 : 월 1회 이상  ※ 외관점검 실시

▶ 수시조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설,

강우 등  기타 필요시

○ 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 및 일제조사 시

○ 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

○ 노후 소화전 일제 특별점검

가. 시   기 : 소방용수시설 조사시 병행 실시

나. 대   상 : 46개소(1988.1.1. 이전 설치 소화전)

다. 방   법 : 이음부분 및 볼트 부식 등으로 인한 고장 사전 발견

※ 타 소화전에 우선하여 교체 또는 보수 조치

○ 조사방법 및 요령

가. 중점 확인사항

1) 소화전, 저수조 및 급수탑 전산관리카드에 의거 조사 및 입력

- 119행정정보시스템 내 용수조사부 입력

- GIS 지령망시스템 내 소화전 위치 변동 사항 입력

2) 조사장비 휴대조사(일체형 소화전 개폐기 등)

3) 각종 공사시 공사구간 확인하여 매몰 ․ 파손 사례방지 및 복구조치

4) 시장지역, 화재경계지구 등 화재취약지역은 별도파악관리(수시 점검)

5) 무리한 작동으로 인한 스핀들 등 고장방지 및 수격현상으로 인한 민원발생 예방

- 밸브의 급격한 조작 금지

- 3분 이상 퇴수 조치(정체수 완전 제거)

- 스핀들을 완전히 잠금, 누수 방지

* 소화전 개폐순서 주의 : ①소화전(개방) ②제수변(개방) ③제수변(잠금)

④소화전(잠금)

6) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 확인 및 장애물 등 제거조치

7) 안전 위해요인 제거

8) 일제조사시 공동관할구역 및 인접서 1차출동지역 내 소방용수시설 조사

나. 종별 확인사항

종 별	확인사항
소화전	·소화전 파손 및 수압 ·전실내 토사 및 진개 제거 ·지상식 소화전 관구 이탈방지 및 연결고리 정비 ·소화전 관구 내 동결방지를 위한 퇴수조치 확행 등
저수조	·전실파손, 저수량, 소방차 접근 가능여부 등 ·수원(水源) 오염여부 확인후 이상시에는 주변여건 고려, 즉시 교체
급수탑	·보온재 및 출․배수상태 확인
비상소화장치함	·함파손 및 적재비품 손․망실 여부 확인과 함내 비품정리 ·기타사항(녹제거, 함내․외 청소, 광고물 제거 등)
사설 소방용수시설	·각 119안전센터별 각 대상처 관리철저 ·사설 소방용수시설 고장은 관리처에게 보수토록 조치

○ 조사결과 조치

가. 소방용수시설 조사결과 수압 및 주변건물명 등 변동사항은 수시 수정

⇒ 119행정정보시스템 입력, 관리카드 변경 등

나. 자체보수 가능한 경미한 고장은 자체보수 후 보고서 및 사진 첨부하여 보고

다. 현장보수 불가능한 고장은 복명서 및 사진(위치도) 첨부하여 보고

라. 매몰 및 파손시킨 공사업체는 원인규명 후 원상복구 조치

마. 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 의뢰

○ 소방용수시설 관리실태 확인

가. 119행정정보시스템과 현장의 일치여부

나. 전 차량 이상 출동시 흡수관 이용 소화전 점유 여부

다. 전 직원 관내 소방용수시설 위치파악 숙지 여부

라. 수리조사에 철저를 기하기 위하여 본서에서 수리표찰 투입

4		비상소화장치 점검 및 훈련

□ 비상소화장치 점검 : 월 3회 이상

○ 소방이륜자동차 이용 : 월 3회 이상

○ 현장대응단장(안전센터장) : 선별 월 1회

○ 대응총괄팀장 : 반기 1회(현장대응단 및 119안전센터 선별확인)

○ 정비 내용

▶ 비상소화장치 함 손·망실 여부

▶ 함내 청소 및 비품정리

▶ 자위소방대 조직 정비(의용소방대원 적극 유도)

▶ 비상소화장치 열쇠관리자 현황 정비

▶ 각종 현황 변경시 대장 정리 및 119행정정보시스템 입력

□ 주민합동훈련 및 사용방법 교육 : 연 2회

○ 기    간 : 2017년 4월, 9월 중

○ 실시방법 : 현장대응단장 및 119안전센터장 책임하 실시

○ 훈련중점

▶ 119 화재신고 및 소방차 유도 요령

▶ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

▶ 기타 화재예방 및 소방홍보

5		소방통로확보 및 주차단속

□ 소방통로 확보훈련 대상 : 21개소

구분 계	현장대응단	면 목	망 우	중 화	비고
21	3 (곤란지역)	7 (곤란지역)	7 (불가지역)	4 (곤란지역)

□ 소방통로확보 및 불법 주정차 단속관리, 긴급피양의무

단위업무		비 고
소방통로 확 보	- 유관기관 합동훈련 · 시장지역 : 소방서 ․ 구청(주차관리과) · 주거지역 · 기타 취약지역 : 소방서 · 구청(주차관리과)	별도계획 수 립
	- 정기훈련	본서주관: 월1회 이상 센터주관: 월10회 이상
	- 기동순찰, 이륜순찰, 방화순찰, 각종 교육 ․ 훈련시 등	수시
불법주차 단 속	- 정기교육 2회 · 상반기 : 이론교육 4시간 · 하반기 : 현장실습교육 4시간	상반기 4월 하반기 9월
	- 수시교육	수시
	- 단속장비 확인점검 · 현장대응단장(119안전센터장) : 매월 1회이상 · 대응총괄팀장 : 매월 1개 대응단 및 안전센터 순번확인	연중
	- 주차단속 공무원 임명(임명권자 : 소방서장)	수시
긴급피양 의 무	화재 등 재난발생시 긴급출동하는 소방차량	수시

□ 『소방차 길 터주기』 공감 확산

○ 『소방차 길 터주기』 긴급 출동 훈련(분기별 1회)

○ 상습 정체구간 『소방차 길 터주기』 훈련 및 홍보

○ 지역 주민에게 『출동 소방차 동승 체험』 기회 부여

6		소방활동 소외지역(통행 장애지역) 해소

□ 소방차 통행 장애지역 전수 조사 단계별 추진 계획

1단계		2단계		3단계
기본계획 수립		전수조사 실시 및 불가지역 드론 활용 영상화 추진		전 장애지역 드론 활용 영상화 추진
2017년 2월		2월 ~ 4월		5월 ~ 10월

□ 통행 장애지역 전수조사 실시

○ 기    간 : 2017. 2월 ~ 4월(3개월간)

○ 대    상

- 기존 소방차 통행 불가 · 곤란지역 21개소 재조사

- 새로 정립된 정의에 의한 장애지역 전부(구간길이 100m ⇒ 50m)

○ 내    용

- 펌프차 진입 · 통행 불가 및 곤란지역 전수조사

○ 소방차 진입 · 통행 불가 및 곤란지역 용어 정의

- 통행불가지역: 폭 2m이하 도로(길) 또는 이동이 불가능 한 장애물로                             인하여 소방차 진입이 불가한 구간이 50m 이상인 장소

- 통행곤란지역: 도로 폭 3m 이상의 도로 중 이동이 불가능한 장애물로                           인하여 소방차 통행 장애 구간이 50m 이상인 지역 및                           기타 상습주차(장애물)로 인해 소방차 진입 및 통행에 장                          애를 초래하는 장소(중형 펌프차량 폭 2.5m 기준)

□ 소방차 통행 장애지역 드론 활용 영상화 작업 및 활용

○ 기    간

- 1차 : 2017. 2. ~ 4.(3개월간)

- 2차 : 2017. 5. ~ 10.(6개월간)

○ 대    상

- 1차 : 7개소(기존 통행 불가지역)

- 2차 : 14개소(기준 통행 곤란지역) + 전수조사 후 추가된 지역

○ 방    법

- 취약시간, 취약지역에 대한 `최적 출동로‘ 사전 지정

- 현장활동에 필요한 사전정보 공유 및 활용(거주자 현황, 연소확대 요인 등)

- 드론 보유 관서(특수, 강남, 중부, 동대문, 서초, 구로)에 사전 절차 준수하            여 협조 요청

※ 현장대응단-21482(2016.12.8.)호 「드론 활용한 소방안전대책 추진 등 수범사례 전파 및 확산계획 알림」 참조

6		소방이륜차 관리

□ 소방이륜자동차 현황

구분 계	현장대응단	면 목	망 우	중 화	비고
5	2	1	1	1

□ 순찰방법

○ 평상시 : 월 3회 이상

○ 화재특별경계 근무시 : 1일 1회 이상

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터는 소방용수시설 조사 등 교육훈련 전 안전관리 및 업무에 관한 제반사항을 철저히 교육하고 2인 이상 활동 시 반드시 안전책임자 지정

□ 소방용수시설 변동사항은 소방행정정보시스템 입력철저

붙임 : 소방용수 연간 추진일정표 1부.  끝.

붙임

2016년도 소방용수 분야 주요업무 추진일정표

소방용수 주요업무		세부과제
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소방용수시설 정기조사	월 1회 이상
소방용수시설 일제조사	연 2회(3월, 10월)
소방용수시설 도색·보온	본부 별도 시행 예정
소방용수시설 신설·보수	동부수도사업소의뢰
지하식소화전 맨홀정비	연중(구청도로과 및 성동수도사업소)
비상소화장치 신설·보수	자체계획 수립 예정
비상소화장치 적재비품구매	연 2회(상·하반기)
태양광조명블럭 및 소방차노면표시 설치	3월 ~ 5월 중
소방차 전용주차 구획선 설치 및 일제 정비	연 2회(상·하반기)
비상소화장치 사용훈련	연 2회(상·하반기)
비상소화장치 점검	매월 3회 이상
소방 장애지역 전수조사	2월 ~ 4월
소방 장애지역 드론 활용 영상화작업	1차 : 2~4월 2차 : 5~10월
소방통로확보훈련	매 월
소방차 길 터주기 훈련	분기별 1회 이상 (민방위 훈련과 연계)
주차단속 직원교육	연 2회(상·하반기)
진로양보의무 위반 및 주정차 단속	매월 1건 이상
주차단속 장비 점검 (대응총괄팀장)	매월 20일
이륜순찰	매월 3회 이상

※ 본 주요업무 일정은 본부 또는 자체 실정에 따라 변경 가능