“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하천(성내천,고덕천,학암천,감이천) 수질 관리 요청

1.  산, 계곡 등에서 발생되는 좋은 수질의 하천수가 차집관로로 유입되어 우리시 물재생센터 유량부하를 가중시킴에 따라 우리시에서는 물재생센터 하수처리 부하경감을 통한 경제적이고 효율적인 하수처리를 위해 최선의 노력을 다하고 있는 바,

2. 2015~2016년중 탄천물재생센터 수계로 유입되는 하천수의 유입 차단 후 하천 수질을 측정(붙임)한 결과 전반적으로 수질상태가 양호하나, 특정시간대 다소 높은 값을 보이는 경우도 있는 것으로 나타나고 있습니다.

3. 따라서, 귀 기관에서 관리중인 하천(성내천,고덕천,학암천,감이천)에 대하여 오수의 하천유입이 방지될 수 있도록 철저한 수질관리로 안전하고 쾌적한 시민 생활환경이 조성되도록 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

(※ 우리시 조치사항 : 성내천 복개하천 내 우,오수 분리벽 설치완료, 감이천 서부교 하부 및 고덕천 고덕빗물펌프장 하천수 차집관로 유입 차단 수문 설치완료 등)

붙임 : 수질 분석 결과 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	송파구청장(환경과장),강동구청장(맑은환경과장),하남시장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	02/15 이철해
협조자	주무관	이인화
시행	물재생시설과-2391	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개