문서번호	지리정보과-254
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
이경희		오기석	03/26 代강신재
협조	주무관		김영혁
	주무관		김동구

『2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』

기술협약 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

상수도사업본부

(지리정보과)

『2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』

기술협약 시행 보고

『2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』 용역에 대하여 우선협상 대상자와 기술협약 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 용역내용 : 상수도 관로 550㎞ 측량 및 편집 등

❍ 용역기간 : 계약일로부터 ~ ’15. 03. 31

협약내용

❍ 대  상

- 서 북 : 중앙항업㈜ 외 2개사<제일항업㈜, ㈜해양정보기술>

- 서 남 : 공간정보기술㈜ 외 2개사<삼아항업㈜, 네이버시스템㈜>

- 동 남 : 새한항업㈜ 외 2개사<㈜범아엔지니어링, 한국에스지티㈜>

❍ 내  용

- 가 격(입찰금액)

․ 서 북 : 1,348,740천원

․ 서 남 : 1,143,750천원

․ 동 남 : 1,373,000천원

※ 부가가치세를 포함하며, 공종별 단가는 설계단가에 낙찰율을    적용한다.

- 기술협약 : 주요내용

구 분

주  요  내   용

비고

개 요

◦신설관로 작업지시건에 대한 실시간 조사/탐사 및 측량작업 실시

◦연말 통계작성 관련 데이터 로딩 체크인 일정 준수

기준점 측량 및 조사탐사

◦사업 구역내에 부족되는 기준점(4급)에 대하여 사업수행자 부담으로 추가 설치

◦기존관로 조사/탐사시 불탐율을 최소화하도록 하며,사업구간중 불탐관로 구간을 별도 관리하며 재탐사 측량 실시

DB 관리부분

◦편집작업은 입력오류를 최소화하기 위하여 오류검수용 툴을 사용하여 무결성 DB 구축

◦신설관로에 대한 데이터 로딩작업은 데이터 활용이 가능하도록 빠른시간내에 수행하고 반드시 준공도서 인수후 20일 이내에 완료

사업관리

부 문

◦사업을 효율적으로 수행할 수 있도록 사업수행자 부담으로 공동사무실 확보

◦신설관로 부설시 공사현장과 비상연락체계를 유지하고 반드시 노출시에 측량 실시

벌점부과

◦사업수행 완료 구간 중 정탐구간에서 상수도 공사 또는 유관 기관 굴착시 위치오차가 허용범위를 초과할 시에는 『벌점 부과 기준』에 따라 벌점 부과 및 부과된 벌점은 추후 서울시 상수도사업본부에서 발주하는 『상수도 GIS DB 정확도개선사업』 용역에서만 감점

◦벌점은 부과일로부터 3년간 자체 관리하며, 최대 2.0점까지 감점

벌점 부과 기준

벌 점	주 요 내 용
1회 경고, 2회부터 0.5점 부과	민원•상수도 시설물 손괴 등 미 발생
1회부터 0.5점 부과	민원•상수도 시설물 손괴 등 발생

기 타

◦사업 수행 중 긴급누수복구 등 상수도 시설물을 굴착하여 노출될 시에는 상수도사업본부 요구에 따라 현장 입회 및 측량성과를 재확인하고 결과 보고

◦업무수행으로 생산되는 모든 산출물과 기록의 소유권 및 지적재산권 서울시 소유

◦기술제안서 및 PPT 보고내용 준수

향후 계획

❍ 협약서(안) 내용과 같이 계약체결

붙임 : 협약서(안)  각 1부.  끝.