문서번호	시설과-560
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김정중	장창원	진병규	02/17 이용태
협 조
	공원운영과장		서동선

2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사 추진계획

2017. 02

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사 추진계획

우리공원을 찾는 시민들의 즐거움과 볼거리 제공을 위해 노후화로 고장,   파손된 수경시설물을 분수 가동 전 정비하고자 함.

추진 배경

우리공원의 대표적 수경 시설인 음악분수와 바닥분수가 10년이상 사용함에       따른 노후화로 잦은고장, 파손으로 가동 중단과 다양한 연출을 할 수 없어

본래의 기능을 상실하였고,

※ 시설과-4960(’15.10.05)『2015년 수경시설운영 결과 보고』

공원을 찾는 시민들의 즐거움과 볼거리 미 제공으로 인한 민원.

추진 방향

휴일 최대 3,000명이상 이용하는 선호도가 매우 높은 시설로써,

수경시설 가동(’17.05,01) 전에 정비하여 공원을 이용하는 시민들께

청량감과 쾌적함을 제공하고 불편함이 없도록 하고자 함.

추진대상 시설현황

수경 시설 : 음악분수(’05.12) 1개소, 바닥분수(’07.12) 1개소

구분	수중펌프(대)		노즐(개)		분수용조명등(개)		워터콘트롤밸브 (개)		시스템
	총수량	고장수량	총수량	고장수량	총수량	고장수량	총수량	고장수량	총수량	고장수량
소계	60	3	696	-	591	227	128	75	2	2
음악분수	40	3	532	-	427 (빔램프:132개 LED:295개)	빔램프:132 LED:50	60	7	1	1
바닥분수	20	-	164	-	164(LED)	45	68	68	1	1

수경시설 가동기간

- 시설물(음악분수, 바닥분수) : 2017. 05. 01 ~ 09. 30까지

※ 음악분수(주․야간 4회), 바닥분수(주간 5회)

수경시설물 정비 대상 현황

- 음악분수 : 수중펌프, 분수용조명등(LED), 워터콘트롤 밸브, 시스템 , 볼밸브

- 바닥분수 : 워터콘트롤 밸브, 시스템

※ 워터콘트롤 밸브 : 물을 제어하여 시간차에 따라 다양하고 화려한 분수를 연출하는 장치

정비추진계획

사 업 명 : 2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사 추진계획

사업 기간 : 2017. 02 ~ 04월

사업 내용

- 우선교체 대상

구분	수중펌프(대)	분수용조명등(개)	워터콘트롤밸브(개)	시스템	비고
소계	3	28(LED)	75	2
음악분수	3	28(LED)	7	1	볼밸브3개포함
바닥분수	-	-	68	1

※ 시스템(프로그램포함)은 호환성을 감안하여 기존 업체 제품으로 설계내역에 반영

※ 워터콘트롤밸브 및 조명등은 “분수”의 특성을 감안하여 충분한 내수압 및 방진 성능을 갖춘 IP68 등급 혹은 동등이상의 제품 선택.

사업 예산 : **********

예산 과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과,공원녹지관리수준향상및도시

녹화지원,공원관리및도시녹화지원,보라매공원시설물정비,시설비

- 금회 정비하지 못한 음악분수의 빔램프 132개, 분수용조명등 22개

바닥분수의 분수용 조명등 45개는 2018년 예산반영 후 정비.

공사 발주 : 일반경쟁입찰, 지역제한(서울)

근   거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제9조 및                     시행령 제13조

자   격 : 건설산업기본법 제9조 및 동법시행령 제7조에 의한 조경

시설물설치공사업 등록자로서 주된 영업소의 소재지가                        서울특별시에 소재한 업체

추진 일정

2017. 02.20.~ : 설계시행, 자체설계심사

2017. 02.27.~ : 일반경쟁입찰

2017. 03.20. ~ 04. 30. 공사착공 및 준공

정비대상 현황사진

LED수중 등 불량	워터컨트롤밸브 파손	수중펌프 파손
빔 램프 점등불량	프로그램 작동불량	음악분수 연출제한

.끝.