문서번호	시설관리과-4761
결재일자	2017.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정인주	02/22 최명익
협 조
	주무관			홍현민
	주무관			채규성
	주무관			배형진
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

2017. 2. 21

동부수도사업소

(시설관리과)

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2017년 02월 21일 (화)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (대현산,아차산,용마)(금호,응봉,아차산소,용마소,신내배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B,휘경C, 마장,망우,신내)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역15,중블록22)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 광진구 전식방식설비 4개소(화양동,능동,중곡동,아차산배수지) - 외부전원용 정류기의 전압,전류,작동상태 등 육안 점검 이상없음 - 구조 및 외관 점검 이상없음 - 각종 표시램프 점등여부 이상없음 ○ 아차산배수지 - 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태 점검 양호 - 배수지 관랑실 배수펌프 작동상태 점검 이상없음 - UPS(무정전전원장치)충전전압 및 밧데리 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 지방공업주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복