출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	김봉래	03/27 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 3. 26
보고자 : 주무관 김봉래

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김봉래, 황동연

접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	ph	탁도
14MT-01581	마포구-01-저수조	######	##########	영등포	0.23	7.1	0.08
14MT-01582	마포구-02-저수조	########	########	뚝도	0.26	7.0	0.08
14MT-01583	마포구-03-저수조	#######	############	뚝도	0.20	7.0	0.09
14MT-01584	마포구-04-저주소	#########	########	뚝도	0.30	7.0	0.08
14MT-01585	마포구-05-직수	############	#####	뚝도	0.30	7.0	0.08
14MT-01586	마포구-06-직수	########	#####	뚝도	0.39	7.0	0.08
14MT-01587	마포구-07-직수	########	#####	뚝도	0.38	7.1	0.08
14MT-01588	마포구-08-직수	########	########	뚝도	0.36	7.1	0.07
14MT-01589	마포구-09-직수	############	#####	뚝도	0.41	7.0	0.08
14MT-01590	마포구-10-직수	###########	#########	뚝도	0.32	7.0	0.07
14MT-01591	용산구-01-저수조	########	#####	암사	0.29	7.0	0.07
14MT-01592	용산구-02-저수조	#######	#######	뚝도	0.29	7.0	0.08
14MT-01593	용산구-03-저수조	########	###	뚝도	0.30	6.9	0.07
14MT-01594	용산구-04-직수	##########	#####	암사	0.30	7.1	0.07
14MT-01595	용산구-05-직수	#############	#####	암사	0.35	7.1	0.06
14MT-01596	용산구-06-직수	##########	#####	뚝도	0.32	7.0	0.07
14MT-01597	용산구-07-직수	######	#######	뚝도	0.32	7.1	0.07
14MT-01598	용산구-08-직수	#########	#####	뚝도	0.31	7.0	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(성북구.강북구) : 14MT- 01581 ~ 14MT- 01598). 끝.