함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	(주)세아엠이씨
(경유)
제목	상수도공급 가능여부에 대한 질의 회신(청담동 106-11)

1. 상수도업무에 적극 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 세아 1702-21호(2017.02.22.)호와 관련 청담동 106-11 공동주택 신축공사의 상수도 공급관련***에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 인입관경 80mm 공급가능여부

- 상수도 인입 관경 : 80mm인입은 불가하며, 가정용 50mm 인입가능

❍ 인입위치 및 공급압력

- 인입위치 : 선릉로190길(12m도로) 방향 인입가능

- 공급압력 : 약 4.0kg/㎠

❍ 인입 공사비 및 시설분담금

- 신축에 따른 급수공사비(정액공사비 + 원인자부담금)

•정액공사비 : 6,161,340원, 원인자부담금 : 6,774,000원

•총공사비 : 12,935,340원

❍ 공급가능 시기

- 급수공사 신청 후 1~2달 이내(굴착허가 및 공사비 납부기간)

❍ 수도 메타기 박스 규격

- 수도계량기 규격 : 50mm(수도계량기 보호통 도면 및 부도 첨부)

별첨 : 수도계량기 보호통 도면(50mm).

수도계량기 보호통 부도(50mm). 1부  끝.

	강남수도사업소장
주무관	황지웅		급수운영과장	02/22 유용일
협조자
시행	급수운영과-3338	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개