문서번호	자원순환과-3428
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
김학춘		최형준	02/23 최홍식
협조

자원회수시설 특별점검(해빙기 포함) 실시계획

2017. 2.

기후변화본부

(자원순환과)

자원회수시설 특별점검(해빙기 포함) 실시계획

자원회수시설에 대한 특별점검 및 해빙기 안전점검을 다음과 같이 시행하여 시설의 안정적 운영도모와 안전사고를 미연에 방지코자 함.

□ 추진근거

❍ 2017년 해빙기 안전관리 추진계획(시설안전과-1168, ‘17.1.20)

□ 점검대상

시 설 명	위 치	용 량 (톤/일)	준 공	연 락 처
양 천	양천구 안양천로1121(목동)	400	‘96.02.28	02-2655-2311
노 원	노원구 덕릉로 70길99(상계동)	800	‘97.01.15	02-930-8999
강 남	강남구 남부순환로 3318(일원동)	900	‘01.12.29	02-3411-2941
마 포	마포구 하늘공원로 86 (상암동)	750	‘05.05.21	02-374-8181

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2017. 2. 27.(월) ~ 3.10.(금)

❍ 시설별 점검반 편성

시 설 명	특 별 점 검 ( 해빙기 안전점검 연계 )			비 고
	점검자(팀장, 시설담당자)	위 탁 사	점 검 일 시
양 천	자원회수시설팀장, 이병일	시설소장 기술팀장 관리팀장	상기 점검기간 중 운영사와 협의하여 실시
노 원	자원회수시설팀장, 이진근
강 남	김학춘, 박태원
마 포	김학춘, 전영호

※ 시설별 점검자는 여건에 따라 변경 가능

□ 주요 점검내용 : 특별점검(해빙기 안전점검 연계)

❍ 비상연락 체계 유지

- 처리 절차 및 보고 체계 정비

- 유사시 긴급보수를 위한 협력업체 연락체계 구축

❍ 시설 적정 운영․관리

- 소각 및 대기오염 방지시설 훼손 방치 등 ‘처리시설 설치·관리기준’ 준수 등

- 설치검사 및 정기검사 이행여부, 안전관련 시설 적정 관리

- 소각대상 폐기물의 적정보관 및 허용 보관량 준수

․ 시설운전 이상 유무 및 생활 쓰레기 잔량확인(현장 점검)

․ 소각재(바닥재, 비산재) 재고 및 보관상태 점검

- 소각시설 ‘운전관리자’ 선임 및 ‘운전지침서’ 확보, 준수 여부

❍ 안전교육 실시

- 자체 안전점검 및 취약시기 종사원에 대한 안전교육 여부

- 수집·운반차량 및 종사원에 대한 안전교육 실시여부

❍ 시설물 안전관리(해빙기 시설물 안전)

- 안전교육 실시시설물 등 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상여부

- 시설물 등의 내·외벽 균열 등

- 시설물 주변 지반 침하 여부

- 석축, 건축물 등 균열상태 등

- 풍수해(제설, 수방) 자체계획 수립여부

□ 행정사항

❍ 점검결과 경미한 사항은 즉시 시정조치

❍ 예산수반 등 장기간 소요되는 사항은 보완 및 조치계획 수립 제출

❍ 자원회수시설 특별점검(해빙기 점검포함) 일정 통보

❍ 자원회수시설 점검결과 작성 제출

붙임. 자원회수시설 점검표 1부. 끝.