문서번호	누수방지과-1861
결재일자	2017.2.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	강신재	02/23 구아미
협 조
	주무관		최선희

2016년 12월 유수율 보고

2017. 2

상수도사업본부

(누수방지과)

2016년 12월 유수율 보고

2016년 12월 유수율과 공급량 및 조정량 현황을 보고 드림.

Ⅰ		12월 유수율 현황

□ 2016년 유수율 목표 : 95.5%

□ 2016년 누계 유수율 : 95.3% (전년 대비 0.1% 증가)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량	조 정 량	유 수 율
2016년 1~12월	1,162,268 (일평균 3,176)	1,107,441 (일평균 3,026)	95.3%
2015년 1~12월	1,156,808 (일평균 3,161)	1,100,600 (일평균 3,007)	95.2%
증 ․ 감	증 5,460 (일평균 증 15)	증 6,841 (일평균 증 19)	증 0.1%

❍ 공급량은 5,460천㎥ 증가

- 년간 공급일수 366일로 예년보다 1일 증가하여 공급량 증가

❍ 조정량은 6,841천㎥ 증가

- 인구수는 감소하였으나 재개발·재건축 등으로 신개전수는 증가

- 가정용393천㎥ 증가, 일반용5,673천㎥ 증가, 시계외1,630㎥ 증가,

- 공공용544천㎥ 감소, 욕탕용311천㎥ 감소

❍ 조정량 증가량이 공급량 증가량보다 1,381천㎥ 많아 유수율 0.1% 증가

☞ 최근 5년간 12월 누계 유수율 현황

※ 2014년: 1~2월(동파예방 방류량 감소), 8월(2.1℃하강, 8.15연휴) 전년도 대비 공급량/조정량 감소

□ 12월 당월 유수율 : 93.72% (전년 대비 0.18% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량	조 정 량	유 수 율
2016년 12월	94,402 (일평균 3,045)	88,473 (일평균 2,854)	93.72%
2015년 12월	94,356 (일평균 3,044)	88,598 (일평균 2,858)	93.90%
증 ․ 감	증 46 (일평균 증 1)	감 125 (일평균 감 4)	감 0.18%

☞ 최근 5년간 12월 당월 유수율 현황

Ⅱ		공급량 및 조정량 분석

□ 총 괄

❍ ‘16년 12월 공급량은 전년동월 대비 0.05%(46천㎥) 증가

조정량은 전년동월 대비 0.14%(125천㎥) 감소

❍ 12월 조정량(2월납기)은 연말성탄 및 설 연휴(‘17.1.27~1.30) 등으로 조정량 감소량이 많아 유수율이 전년대비 0.18% 감소

□ 12월 급수환경

❍ 서울시 전체인구 : 9,931천명 (전년대비 92천명 감소)

❍ 전체 수전수 : 2,106,074전 (전년대비 38,918전 증가)

❍ 전체 검침건수 :1,108,611건 (전년대비 20,600건 증가)

❍ 누수 발생 건수 : 762건 (전년대비 32건 증가)

❍ 일평균 최고기온 : 5.8℃ (전년대비 0.2℃ 낮음)

❍ 일평균 최저기온 : -2.7℃ (전년대비 0.6℃ 낮음)

❍ 강우일수 및 강우량 : 10일 61.1㎜ (전년대비 1일, 32.0㎜ 증가)

□ 공급량 분석

❍ 12월 공급량은 전년 동월대비 0.05%(46천㎥) 증가

❍ 사업소별 공급량

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 12월	94,402	12,149	9,907	14,868	9,683	12,376	14,374	11,763	9,282
2015년 12월	94,356	12,182	10,025	15,008	9,614	12,177	14,383	11,690	9,277
증 ․ 감	46	-33	-118	-140	69	199	-9	73	5
증감율(%)	0.04	-0.27	-1.18	-0.93	0.72	1.63	-0.06	0.63	0.06

* 강서수도사업소 마곡지구 대형신물 신축 등으로 공급량 증가

□ 조정량 분석

❍ 12월 조정량은 전년 동월대비 0.14%(125천㎥)증가

❍ 사업소별 조정량

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 12월	88,473	10,892	9,083	14,339	8,960	11,584	13,590	11,280	8,746
2015년 12월	88,598	10,895	9,153	14,053	8,974	11,568	13,658	11,455	8,843
증 ․ 감	-125	-3	-70	286	-14	16	-68	-175	-97
증 감 율(%)	-0.14	-0.02	-0.76	2.03	-0.15	0.13	-0.49	-1.52	-1.09

- ’17년 2월납기 조정량(’16.11.22.~’17.2.7.기간중 전체 약 ½수전의 사용량)

중부 : *************조정량 감소

서부 :******************* 재개발 폐전으로 조정량 감소

동부 : ******************시계외 조정량 증가

북부 : *******************재개발에 따른 조정량 감소

강서 : ***************** 조정량 증가

남부 : ******************* 조정량 감소

강남 : ********************** 조정량 감소

강동 : **************************** 조정량 감소

※ ’17년 2월 납기 사용기간 중 공급량 및 기온 변화 (전년대비)

기 간	’16.11.22.~11.30.	’16. 12월	’17. 1월	’17.2.1.~2.7.
공급량 변화	+0.20%	+0.05%	-2.06%	-0.24%
일평균 최저기온	1.3℃	-2.7℃	2.9℃	-4.8℃
전년대비 차이	+1.0℃	-0.6℃	+1.8℃	+2.7℃
일평균 최고기온	6.0℃	5.8℃	2.9℃	3.1℃
전년대비 차이	-0.5℃	-0.2℃	+1.8℃	+0.7℃
강수일수	2일	15일	8	1일
전년대비 차이	-1일	-	+4일	+1일

❍ 업종별 12월 조정량

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2016년 12월	58,180	5,451	20,323	2,215	2,304
2015년 12월	58,289	5,608	20,291	2,271	2,140
증 ․ 감	-109	-157	32	-56	164
증 감 율(%)	-0.18	-2.8	0.15	-2.46	7.66

- 설연휴관계로 가정용 감소하고 일반용 증가. 구리, 남양주 신도시 입주로 시계외 증가

❍ 업종별 12월 전체 수전수

(단위 : 전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2016년 12월	2,106,074	1,852,842	18,886	232,955	1,391
2015년 12월	2,067,156	1,821,024	18,911	225,750	1,471
증 ․ 감	38,918	31,818	-25	7,205	-80
증 감 율(%)	1.88	1.74	-0.13	3.19	-5.43

- 재개발· 재건축으로 다세대 및 상가 수전 증가, 공공용과 욕탕용 수전 감소

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지건수	건당 조정량	고지건수	건당 조정량	고지건수	건당 조정량	고지건수	건당 조정량
2016년 12월	832,972	69.85	8,329	654.47	118,716	171.19	774	2,862.22
2015년 12월	818,364	71.05	8,345	672.07	115,793	175.23	819	2,772.62
증 ․ 감	14,608	-1.20	-16	-17.60	2,923	-4.04	-45	89.60
증 감 율(%)	1.78	-1.68	-0.19	-2.61	2.52	-2.30	-5.49	3.23

- 가정용 및 일반용 고지건수 증가, 고지건당 조정량은 감소

Ⅲ		사업소별 유수율 현황

□ 12월 당월 유수율

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 12월	93.72	89.66	91.68	96.44	92.53	93.60	94.54	95.89	94.22
2015년 12월	93.90	89.44	91.29	93.64	93.35	94.99	94.96	97.99	95.33
증 ․ 감	-0.18	0.22	0.39	2.80	-0.82	-1.39	-0.42	-2.10	-1.11

□ 12월 누계 유수율

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’16년목표	95.5	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
’16년누계	95.3	88.95	98.90	96.39	95.31	94.08	94.83	97.53	97.46
목표대비	-0.2	-1.2	0.9	-0.36	0.02	-0.27	-0.55	-0.45	0.76

[ 최근 3년간 유수율 ]

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2017년도 사업소별 유수율 목표 설정 및 유수율 향상 추진계획 수립(3월)

❍ 유수율 수도사업소 통보 (홈페이지·게시판 게시)

❍ 현계자료가 확정되는 4월초에 2016년 유수율 최종 보고(4월).

※ 2016년 최종 유수율은 95.3%를 약간 상회할 것으로 예측됨. 끝.