문서번호	치수과-3145
결재일자	2017.2.27.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장		부구청장
이은주	유연춘	송기민	박형중		02/27 김병환
협 조
	도시안전과장 직무대리			맹홍재
	안전재난관리담당			노승채

- 2017년 수해안전대책 추진 - 침수취약가구 침수방지시설 지원 계획

안전건설교통국

(치 수 과)

- 2017년 수해안전대책 추진 -

침수취약가구 침수방지시설 지원 계획

집중호우시 하수역류 및 노면수 월류로 침수피해가 우려 되는 지하주택에 침수방지시설(역류방지시설, 물막이판)을 지원 설치하여 침수피해 예방 및 구민 삶의 질 향상에 기여코자 함

Ⅰ		관 련 근 거

재난및안전관리기본법 제68조 제2항(재난관리기금의 운용 등)

동법시행령 제74조 제1항(재난사전대비 사업)

서울시 하천관리과-1253(2017.01.20.)호

Ⅱ		사 업 개 요

사업대상 : 저지대 지하주택 및 노면수 월류 등 침수취약 주택

지원내용

하수역류 취약 지하주택 옥내·외 역지변 설치(배수구,씽크대,화장실 등)

노면수 월류 취약지점 물막이판 설치(출입구,지하계단입구,지하주택 창문 등)

파손 등 작동불능 하자시설은 연중 유지보수 시행

- 건물주 관리소홀 경우 자체정비 유지관리토록 독려

설치유형

옥내역지변 (화장실 등)		옥내역지변 (씽크대)		옥외역지변 (집수정)		물막이판 (출입구 등)

지원금액 : 개소당 100만원한도(시비 50%, 구비 50%)

침수방지시설 설치 현황 : 5,416세대 / 11,744개소

2016. 12월말 기준

년도별	세대수	역 지 변(개소)			물막이판 (m)	비고
		계	옥내용	옥외용
계	5,416	11,744	11,219	525	1,691
2003	3,170	7,106	6,937	169	-
2004	404	831	777	54	-
2005	833	2,034	1,979	55	-
2006	50	85	63	22	-
2007	106	213	126	87	-
2008	10	23	17	6	-
2009	16	24	-	24	-
2010	87	222	163	59	-
2011	60	110	76	34	13
2012	200	219	217	2	445
2013	57	31	29	2	215
2014	74	80	69	11	247
2015	194	385	385	-	423
2016	155	381	381	-	348

Ⅲ		추 진 계 획

기본방향

침수우려 및 침수취약지역 지하주택 중점설치 우기전 완료

전화접수 사전방문예약 및 현장조사를 통하여 시설설치 기간 단축

소식지, 언론보도를 통한 홍보 및 지속적 설치

시설설치 가구는 도면에 표시하여 침수발생 여부 확인 등 체계적 관리

지원규모

계획가구 : 150가구(역지변 400개소, 물막이판 400m)

소요예산 : 200,000천원(시 ․ 구 50% 분담)

- 옥내 ․ 외 역지변 400개소×150,000원=60,000,000원

- 물막이판  400m×350,000원=140,000,000원

설치절차

신청 접수	⇒	현장 조사	⇒	동의서 징구	⇒	시설 설치
치 수 과 동주민센타		설치가능 여부		(건물주or세입자)		(역지변,물막이판)

Ⅳ		침수우려지역 사전조사

사전조사 개요

대    상 : 2016년 침수피해 지역 일대 침수우려 주택

기    간 : 2017.01.~02.

조사인원 : 하수팀 직원 및 하수기동반 등 8명

조사내용 : 2016년 침수피해 주택 관리 및 추가 수요조사

- 2016년 침수피해 등 수방민원 처리 건 : 88건

조사결과

침수방지시설 설치 추가요청 세대 : 22세대

- 옥내․외 역지변 설치 : 22개소

- 물막이판 설치 : 11개소

Ⅴ		추 진 일 정

2017.01.~02. : 2016년 침수피해 지역 및 침수우려지역 조사

2017.02.~04. : 침수방지시설 무상설치 안내 및 수요 전수조사

- 침수우려 반지하주택 등 지하시설 대상

2017. 4.15 : 공사 발주 및 시행

2017. 5.1~6.30 : 주민홍보 및 우기전 집중 설치

2017. 7.1~10.30 : 추가 세대 지속 설치 및 유지 보수

2017.11.30 : 공사 준공

Ⅵ		사업시행 세부계획

사업비 분담(시 50%, 구 50%)에 따른 우리구 분담금(100,000천원)은

구재난관리기금에서 사용(서울시 분담금은 100,000천원 확보됨)

※‘17년도 우리구 가용 재난관리기금 : 571,000천원

시설지원 설치는 지역제한(서울시소재) 공개경쟁을 통한 공사발주 시행

침수우려지역 사전조사 결과에 따른 요청 건은 공사착공후 우선적으로 설치 시행

Ⅶ		행 정 사 항

소식지, 홈페이지 등 각종매체에 무료설치 홍보(홍보담당관 협조)

게시판 게재 및 반상회 등을 통한 주민홍보 강화, 신청세대 수시

접수 통보(동주민센타 협조)

붙임 : 홍보문 및 유지관리 안내문 1부.  끝.

붙임 1) 홍보문(안)

지하주택에 침수방지시설(역류방지기,물막이판)을 무료로 설치해 드립니다.

▣ 신청기간 : 2017. 3월 ~ 2017. 10월

▣ 신청대상 : 성북구 관내 지하주택

▣ 신청방법 : 관할 동주민센터 및 구청 치수과에 전화 및 방문접수

▣ 지원내용

○ 지하주택 하수역류방지를 위한 침수방지시설(역지변) 설치

○ 지하주택 출입구, 현관, 창문 등에 물막이판 설치

▣ 설치비용 : 무료

▣ 문    의 : 치수과 2241-3634

붙임 2) 유지관리 안내문

하수역류방지시설 유지관리 안내

○ 하수역류방지시설은 구청에서 무상으로 설치하여 드리오나 유지관리 및       점검 ․ 정비는 건물주(세입자)가 하여야 합니다.

○ 특히 실내에 설치된 하수역류방지시설은 음식찌꺼기 및 이물질 등이

끼지 않도록 하시기 바랍니다.

○ 화장실 등에 설치된 하수역류방지시설의 뚜껑을 열어 놓은 곳은

필히 덮으시기 바랍니다.

○ 실외에 설치된 역류방지시설도 이물질 등이 끼지 않도록 하시기 바랍니다.

○ 하수역류방지시설 접합부분 등을 정밀 점검하여 하수가 누수되는 일이

없도록 하시기 바랍니다.

○ 역류방지시설이 설치된 집수정 중 노면수 유입량이 많은 세대는 별도로

수중모타 등을 설치하시어 우수처리에 만전을 기하시기 바랍니다.